# Korisničko sučelje

Korisničko sučelje služi:

- za uključivanje/isključivanje električnog alata
- za prikaz statusa električnog alata
- za prikaz stanja napunjenosti aku-baterije
- za resetiranje

## Prikazi stanja

Boja indikatora statusa (2) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Zele‌ni | Električni alat je spreman za uporabu. | –
Žuti | Zaštita od pregrijavanja: Motor ili elektronika su pretopli. | Ostavite električni alat da se ohladi. Ako su motor i elektronika unutar radne temperature, električni alat automatski se vraća u normalan način rada.
Plava | Zaštita od hladnoće: Električni alat je prehladan. | Ostavite električni alat da se temperira u toploj okolini. Ako su motor i elektronika unutar radne temperature, električni alat automatski se vraća u normalan način rada.
Crve‌ni | Otkriveno je zaglavljenje: Udarni žig ne može se vratiti u ispravan položaj. | Uklonite zaglavljenje vidi Uklanjanje/resetiranje zaglavljenja.
Narančasta | Motor je blokiran: Udarni žig ne može se staviti u ispravan položaj. | Uklonite zaglavljenje vidi Uklanjanje/resetiranje zaglavljenja.
Cijan | Nadstrujna zaštita: Motor troši previše struje. | Provjerite je li električni alat zaglavljen ili jako zaprljan i uklonite zaglavljenje i prljavštinu vidi Uklanjanje/resetiranje zaglavljenja. Ako smetnja i dalje postoji, obratite se ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.
Magenta (3 s, zatim zelena) | Preporučuje se održavanje: prevelika stopa smetnji (npr. savijeni čavli ili nedovoljna dubina zabijanja) | Obratite se ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.
Bijeli | Smetnja elektronike ili senzora | Električni alat stavljen je u sigurno stanje i ne može se upotrebljavati. Obratite se ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije (3) | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5× zelena | 80–100 %
Stalno svijetli 4× zelena | 60–80 %
Stalno svijetli 3× zelena | 40–60 %
Stalno svijetli 2× zelena | 20–40 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5–20 %
Treperi 1× zelena | 0–5 %