# Paruošimas naudoti

##

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, spauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (1) naudotojo sąsajoje tol, kol naudotojo sąsaja pradės šviesti.

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (1).

Elektrinis įrankis po 30 min automatiškai išsijungs, jei jis nebus naudojamas.

##

Prieš pripildydami elektrinį įrankį vinių arba prieš pradėdami tvirtinti, patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Pagrindas turi būti lygus ir ant jo neturi būti jokių likučių.

Norėdami patikrinti pagrindo kietumą, naudokite vinį kaip bandomąjį elementą.Su smūgiu kalkite į jį plaktuku į medžiagą.Patikrinkite rezultatą:

- Jei vinies galiukas tapo bukas, vadinasi pagrindas yra per kietas ir netinkamas, vinis gali atšokti.
- Jei medžiaga skyla arba pleišėja, vadinasi pagrindas yra per trapus ir netinkamas. Dalelės gali atsitrenkti į jus ar kitus asmenis, arba vinis gali kiaurai pereiti per pagrindą.
- Jei, trenkiant plaktuku, vinis panyra į pagrindą, vadinasi pagrindas yra per minkštas ir netinkamas, vinis gali kiaurai pereiti pagrindą.
- Jei vinis pagrinde palieka mažą duobutę, vadinasi pagrindas yra tinkamas kalimui.

##

- Prietaisą įjunkite.
- Spauskite atblokavimo jungiklį (5) į kairę, kad atblokuotumėte paleidimo mygtuką (6) (žr. D pav.).
- Elektrinį įrankį tvirtai laikykite už rankenos (7).
- Spauskite kontaktinį elementą (17) į pagrindą iki atramos.
  Esant įspaustam kontaktiniam elementui, užsidega darbinė lemputė (19) ir apšviečia darbo vietą, esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms.
- Tada trumpai paspauskite paleidimo mygtuką (6) ir vėl jį atleiskite. Vinis įkalama į pagrindą.
- Nuoroda: paleidimo mygtuką (6) reikia paspausti per 2 s po kontaktinio elemento (17) įspaudimo. Priešingu atveju elektrinis įrankis persijungia į saugią būseną ir kalimo operaciją reikia įjungti iš naujo.
- Norėdami atlikti kitą kalimo operaciją, elektrinį įrankį visiškai atitraukite nuo pagrindo ir vėl tvirtai įremkite kitoje pageidaujamoje vietoje.
- Darbo pertraukų metu ir darbo gale užfiksuokite paleidimo mygtuką (6), t. y. paspauskite dešinėn atblokavimo jungiklį (5) (žr. D pav.).

Nuoroda: ši apsauga saugo nuo vinies kalimo, kai kontaktinis elementas (17) nėra visiškai įspaustas arba jei tarp kalimo operacijų nebuvo atleistas paleidimo mygtukas (6).