# Зарядка/разрядка магазина (см. рис. B)

- Будьте осторожны при обращении с гвоздями, особенно при их загрузке и выгрузке. Гвоздь имеет острый стержень, который может стать причиной травмы.

- Используйте только гвозди, рекомендованные Bosch для вашего электроинструмента. Использование неподходящих гвоздей может привести к повреждению электроинструмента и травмированию.

При выполнении любых работ с магазином удерживайте электроинструмент таким образом, чтобы его выходное отверстие (18) не было направлено на вас или на других лиц.

Выбор гвоздей в зависимости от области применения:

Обозначение | Код для заказа | Подходит для | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Материал | Цвет ленты с гвоздями
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Хвостовик | Головка
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Бетон | 16 | 2,7 (гладк.) | 6,25 | Углеродистая сталь, гальванически оцинкованная | Синий
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (с накаткой)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Сталь | 13 | 3 (ступенч.) | Черный
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Бетон | 40 | 2,7 (гладк.) | 6,25 | Углеродистая сталь, гальванически оцинкованная | Синий

Зарядка магазина:

- При необходимости очистите толкатель магазина (14) и сам магазин (12), например, с помощью кисти.
- Нажмите кнопку (15) на толкателе магазина (14) и сдвиньте его до фиксации в направлении проема магазина.
- Задвиньте в проем магазина подходящую ленту с гвоздями (22). В стандартный магазин можно зарядить не более двух лент, в магазин увеличенной емкости (принадлежность) – четыре.
- Нажмите кнопку (15) на толкателе магазина (14) и сдвиньте его вперед до упора.

Указание: если в магазине (12) осталось всего два гвоздя, контактный элемент (17) может больше не прижиматься, и забивание происходить не будет. Зарядите магазин.

Разрядка магазина:

- Нажмите кнопку (15) на толкателе магазина (14) и сдвиньте его до фиксации в направлении проема магазина.
- Поверните магазин так, чтобы лента с гвоздями (22) могла выскользнуть из проема магазина.