# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis pistoletas vinims kalti |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Paleidimo sistema |  | Kalimas po vieną su apsauga | Kalimas po vieną su apsauga
Maks. kalimo dažnis (su akumuliatoriumi ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Tvirtinimo elementas
Tipas |  | Vinis | Vinis
Ilgis | mm | 13−38 | 13−40
Kotelio skersmuo | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Standartinės apkabos talpa | Vinys | 22 | 22
Matmenys be akumuliatoriaus (ilgis × plotis × aukštis) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Svoris su akumuliatoriumiA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Svoris be akumuliatoriaus | kg | 4,1 | 4,1
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

B)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.