# Smontaggio/sostituzione dell’elemento di contatto (vedere fig. C)

È possibile smontare l’elemento di contatto a scopo di pulizia o sostituzione.

GNB 18V‑38: utilizzare esclusivamente l’elemento di contatto standard (17).

GNB 18V‑40: impiegare l’elemento di contatto adatto in base all’uso previsto:

- L’elemento di contatto standard (17) è adatto all’applicazione di chiodi e (in combinazione con l’anello magnetico (24)) al montaggio di elementi di fissaggio in acciaio.
- L’elemento di contatto sottile (23) è adatto al montaggio di elementi di fissaggio in plastica.

Rimozione della batteria (10). Svuotare il caricatore (12) e smontarlo.

Tirare il pulsante di sbloccaggio (16) dell’elemento di contatto ed estrarre l’elemento di contatto (17) o (23) dall’elettroutensile.

Spingere l’elemento di contatto (17) o (23) pulito o nuovo fino a innesto in posizione nell’elettroutensile.