# Nạp/xả máng trữ (xem Hình B)

- Cần thận trọng khi xử lý đinh, đặc biệt là khi nạp và tháo đinh. Đinh có các điểm sắc nhọn có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Chỉ sử dụng đinh được khuyến nghị bởi Bosch cho dụng cụ điện của bạn. Việc sử dụng các đinh trái phép có thể làm hỏng dụng cụ điện và gây thương tích.

Hãy giữ dụng cụ điện trong khi làm việc tại máng trữ sao cho miệng (18) không hướng vào bạn hoặc người khác.

Chọn đinh theo mục đích sử dụng:

Ký hiệu | Số đặt hàng | Phù hợp cho | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Nguyên liệu | Màu dải đinh
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Trục | Đầu
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Bê tông | 16 | 2,7 (nhẵn) | 6,25 | Thép các-bon, mạ kẽm | xanh dương
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (có khía)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Thép | 13 | 3 (theo bậc) | đen
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Bê tông | 40 | 2,7 (nhẵn) | 6,25 | Thép các-bon, mạ kẽm | xanh dương

Nạp máng trữ:

- Nếu cần, hãy làm sạch con trượt máng trữ (14) và máng trữ (12) bằng cọ, nếu cần.
- Hãy nhấn nút (15) trên con trượt máng trữ (14) và đẩy nó theo hướng mở máng trữ cho đến khi khớp vào.
- Hãy đẩy dải đinh phù hợp (22) vào lỗ máng trữ. Có thể nạp máng trữ tiêu chuẩn với tối đa 2 dải đinh, máng trữ mở rộng (Phụ kiện) vơi 4.
- Hãy nhấn nút (15) trên con trượt máng trữ (14) và đẩy nó về phía trước cho đến cữ chặn.

Lưu ý: Nếu chỉ có 2 đinh trong máng trữ (12), không thể ấn phần tử tiếp xúc (17) vào và không thể kích hoạt quá trình dẫn động. Nạp máng trữ.

Làm rỗng máng trữ:

- Hãy nhấn nút (15) trên con trượt máng trữ (14) và đẩy nó theo hướng mở máng trữ cho đến khi khớp vào.
- Hãy xoay máng trữ sao cho, dải đinh (22) có thể trượt ra khỏi lỗ máng trữ.