# Fyldning/tømning af magasin (se billede B)

- Vær forsigtig, når du håndterer søm, især når du sætter dem i og tager dem ud af pistolen. Sømmene er spidse og kan forårsage kvæstelser.

- Brug udelukkende søm, som Bosch har anbefalet til dit el-værktøj. Hvis du anvender søm, som ikke er godkendt, kan el-værktøjet blive ødelagt, og du kan komme til skade.

Når du arbejder på magasinet, skal du holde el-værktøjet, så mundingen (18) hverken er rettet mod din egen krop eller andre personer.

Valg af søm iht. anvendelsesformål:

Betegnelse | Bestillingsnummer | Egnet til | Længde (mm) | Diameter (mm) | Materiale | Farve, sømrække
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Skaft | Hoved
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (glat) | 6,25 | Kulstofstål, galvaniseret, forzinket | Blå
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (rillet)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Stål | 13 | 3 (forskudt) | Sort
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (glat) | 6,25 | Kulstofstål, galvaniseret, forzinket | Blå

Fyldning af magasin:

- Rengør magasinskyderen (14) og magasinet (12) efter behov, f.eks. med en pensel.
- Tryk på knappen (15) på magasinskyderen (14), og skub, indtil den går i indgreb i retning mod magasinåbningen.
- Skub en passende sømrække (22) ind i magasinåbningen. Standardmagasinet kan fyldes med maks. 2 sømrækker, mens det udvidede magasin (tilbehør) kan fyldes med 4.
- Tryk på knappen (15) på magasinskyderen (14), og skub den fremad, indtil den går i indgreb.

Bemærk! Hvis der kun er 2 søm i magasinet (12), kan kontaktelementet (17) ikke længere trykkes ind, og der kan ikke inddrives søm. Fyld magasinet op.

Tømning af magasin:

- Tryk på knappen (15) på magasinskyderen (14), og skub, indtil den går i indgreb i retning mod magasinåbningen.
- Drej magasinet, så sømsrækken (22) kan glide ud ad magasinåbningen.