# Αφαίρεση/αλλαγή του στοιχείου επαφής (βλέπε εικόνα C)

Το στοιχείο επαφής μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό ή αλλαγή.

GNB 18V‑38: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το στάνταρ στοιχείο επαφής (17).

GNB 18V‑40: Ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο στοιχείο επαφής:

- Το στάνταρ στοιχείο επαφής (17) είναι κατάλληλο για το κάρφωμα καρφιών και (σε συνδυασμό με τον μαγνητικό δακτύλιο (24)) για την τοποθέτηση υλικών στερέωσης από χάλυβα.
- Το λεπτό στοιχείο επαφής (23) είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση υλικών στερέωσης από συνθετικό υλικό .

Αφαιρέστε την μπαταρία (10). Αδειάστε τον γεμιστήρα (12) και αφαιρέστε τον.

Τραβήξτε το κουμπί απασφάλισης (16) του στοιχείου επαφής και τραβήξτε το στοιχείο επαφής (17) ή (23) από το ηλεκτρικό εργαλείο.

Σπρώξτε το καθαρό ή το νέο στοιχείο επαφής (17) ή (23) μέχρι να ασφαλίσει στο ηλεκτρικό εργαλείο.