# Üzembe helyezés

##

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához nyomja a be-/kikapcsoló gombot (1) a felhasználói felületen addig, amíg a felhasználói felület világítani nem kezd.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához nyomja meg ismét a (1) be-/kikapcsoló gombot.

Az elektromos kéziszerszám használaton kívül 30 perc után automatikusan kikapcsol.

##

Mielőtt az elektromos kéziszerszámot szeggel feltölti, vagy megkezdi a rögzítést, ellenőrizze az aljzat alkalmasságát.

Az aljzatnak síknak és maradványanyagoktól mentesnek kell lennie.

Az aljzat keménységének vizsgálatához használjon egy szeget pontozóként. Egy erős kalapácsütéssel üsse a szeget az anyagba. Vizsgálja meg az eredményt:

- A szeg csúcsa eltompult: az aljzat túl kemény, ezért nem alkalmas, a szeg visszapattanhat.
- Az anyag szakad vagy széthasad: az aljzat túl rideg, nem alkalmas. A kitörő darabok eltalálhatják Önt vagy más személyt, vagy a szegek az aljzaton teljesen áthatolhatnak.
- A szeg a kalapácsütéstől besüllyed az aljzatba: az aljzat túl puha és nem alkalmas, a szeg teljesen áthatolhat az aljzaton.
- A szeg egy kis mélyedést hagy az aljzatban: az aljzat alkalmas a rögzítésre.

##

- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Nyomja a reteszelésfeloldó kapcsolót (5) balra a kioldó (6) kireteszeléséhez (lásd: D ábra).
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos kéziszerszámot szorosan tartsa a markolatnál (7).
- Nyomja az érintkezőelemet (17) ütközésig az aljzatra.
  Ha az érintkezőelem be van nyomva, a munkalámpa (19) világítani kezd és lehetővé teszi a munkaterület megvilágítását kedvezőtlen fényviszonyok esetén.
- Ezután nyomja meg röviden, majd ismét eressze el a kioldót (6). Ekkor egy szeget belő a készülék az aljzatba.
- Megjegyzés: A kioldót (6) az érintkezőelem (17) benyomását követő 2 másodpercen belül meg kell nyomni. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám biztosított állapotba kerül, és a belövési műveletet újra kell indítani.
- A következő beütéshez emelje le teljesen az aljzatról, majd a kívánt pontban ismét nyomja erőteljesen rá az aljzatra az elektromos kéziszerszámot.
- A munka szünetében és a munka végén biztosítsa a kioldót (6), a reteszelésfeloldó kapcsoló (5) jobbra tolásával (lásd: D ábra).

Megjegyzés: Egy biztosítóelem megakadályozza a kioldást, ha az érintkezőelem (17) nincs teljesen benyomva, vagy a kioldót (6) a beütési műveletek között nem engedte el.