# Magazinin doldurulması/boşaltılması (bkz. resim B)

- Özellikle yükleme ve boşaltma sırasında çivileri taşırken dikkatli olun. Çiviler, kişisel yaralanmalara yol açabilecek keskin uçlara sahiptir.

- Sadece Bosch tarafından elektrikli el aletiniz için önerilen çivileri kullanın. İzin verilmeyen çivilerin kullanılması elektrikli el aletine hasar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Magazindeki tüm çalışmalar sırasında elektrikli el aletini, çıkış ağzı (18) kendi gövdenize veya diğer kişilere bakmayacak şekilde tutun.

Kullanım amacına göre çivi seçilmesi:

Tanım | Sipariş numarası | Şunun için ideal | Uzunluk (mm) | Çap (mm) | Malzeme | Çivi şeridi rengi
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Şaft | Başlık
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (pürüzsüz) | 6,25 | Karbon çeliği, galvanizli | Mavi
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (tırtıllı)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Çelik | 13 | 3 (kademeli) | Siyah
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (pürüzsüz) | 6,25 | Karbon çeliği, galvanizli | Mavi

Magazinin doldurulması:

- Gerekirse, magazin sürgüsünü (14) ve magazini (12), örneğin bir fırça ile temizleyin.
- Magazin sürgüsü (14) üzerindeki tuşa (15) basın ve yerine oturana kadar magazin açıklığına doğru itin.
- Uygun bir çivi şeridini (22) magazin açıklığına itin. Standart magazin maksimum 2 çivi şeridi ile doldurulabilir, genişletilmiş magazin (aksesuar) 4 ile doldurulabilir.
- Magazin sürgüsü (14) üzerindeki tuşa (15) basın ve öne doğru dayanağa kadar itin.

Not: Magazinde (12) sadece 2 çivi kaldıysa, kontak elemanı (17) artık içeri bastırılamaz ve çakma işlemi tetiklenemez. Magazini doldurun.

Magazinin boşaltılması:

- Magazin sürgüsü (14) üzerindeki tuşa (15) basın ve yerine oturana kadar magazin açıklığına doğru itin.
- Çivi şeridi (22) magazin açıklığından dışarı kayabilecek şekilde magazini çevirin.