# Kontaktelemendi eemaldamine/vahetamine (vaata joonist C)

Kontaktelementi saab puhastamiseks või vahetamiseks ära võtta.

GNB 18V‑38: kasutage üksnes standard-kontaktelementi (17).

GNB 18V‑40: sisestage olenevalt kasutusotstarbest sobiv kontaktelement:

- Standard-kontaktelement (17) sobib naelte panekuks ja (koos magnetrõngaga (24)) terasest kinnituselementide paigaldamiseks.
- Kitsas kontaktelement (23) sobib plastist kinnituselementide paigaldamiseks.

Eemaldage aku (10). Tühjendage magasin (12) ja võtke see ära.

Tõmmake kontaktelemendi lukustuse vabastamisnuppu (16) ja tõmmake kontaktelement (17) või (23) elektrilisest tööriistast välja.

Lükake puhastatud või uus kontaktelement (17) või (23) kuni fikseerumiseni elektrilisse tööriista.