# 维护和清洁

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果电动工具已存放2年或更长时间未使用，建议在经授权的Bosch电动工具客户服务中心进行维护。

## 故障排除

问题 | 原因 | 解决措施
--- | --- | ---
电动工具无反应。 | 未安装充电电池，或充电电池电量耗尽 | 装入充好电的充电电池。
电池和/或电动工具超出工作温度范围 | 让电池和电动工具调整至工作温度。
电动工具未接通 | 通过电源按键(1)在用户界面上接通电动工具。
未触发钉入操作 | 钉匣(12)内的钉子少于2个 | 请装填钉匣(12)。
扳机(6)被锁止 | 将解锁开关(5)向左按压，以便解锁扳机(6)。
工序未正确执行 | 遵守正确的工序： 将接触元件(17)从基底上抬起。 松开扳机(6)。 将接触元件垂直按在基底上。 在按下接触元件后的2秒内按下扳机。
钉子钉入深度不足。 | 电动工具过冷 | 让电动工具升温至工作温度。
限深器调节错误 | 向左按压限深器开关(20)。
钉子过长 | 使用更短的钉子。注意适合您应用的有效锚固长度hef。
基底太硬 | 使用其他固定方法，例如膨胀螺栓。
钉子钉入过深。 | 限深器调节错误 | 向由按压限深器开关(20)。
钉子过短 | 使用更长的钉子。注意适合您应用的有效锚固长度hef。
基底太软 | 使用其他固定方法，例如膨胀螺栓。
钉子弯曲或断裂。 | 电动工具斜放在基底上 | 将电动工具垂直放在基底上。在平坦的基底上，使用支撑脚(13)进行对齐。
钉子过长 | 使用更短的钉子。注意适合您应用的有效锚固长度hef。
基底太硬 | 对于含有硬夹杂物的混凝土，尝试在其他位置进行固定。 否则，使用其他固定方法，例如膨胀螺栓。
钉子无法固定在钢材上。 | 钢材基底太薄 | 使用其他固定方法，例如螺栓。
钉子无法从接触元件中弹出或接触元件保持按下状态。 | 接触元件卡住（例如由于异物或污垢） | 排除卡住情况 参见 排除卡住情况/复位。
故障率过高 | 基底太硬 | 使用其他固定方法，例如膨胀螺栓。
冲头磨损 | 请让经授权的Bosch电动工具客户服务中心维修电动工具。
钉子不滑入钉匣。 | 钉匣脏污 | 用刷子等清洁钉匣(12)。