# Tehnički podaci

Akumulatorski pribijač za čavle |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Okidni sustav |  | Pojedinačno okidanje sa sigurnosnim redoslijedom | Pojedinačno okidanje sa sigurnosnim redoslijedom
Maks. frekvencija zabijanja (s aku-baterijom ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Element za pričvršćenje
Tip |  | Čavao | Čavao
Duljina | mm | 13−38 | 13−40
Promjer prihvata | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapacitet standardnog spremnika | Čavli | 22 | 22
Dimenzije bez aku-baterije (duljina × širina × visina) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Težina s aku-baterijomA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Težina bez aku-baterije | kg | 4,1 | 4,1
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

B)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.