# Odobratie/výmena kontaktného prvku (pozri obrázok C)

Kontaktný prvok možno pri čistení alebo výmene odobrať.

GNB 18V‑38: Používajte výlučne štandardný kontaktný prvok (17).

GNB 18V‑40: V závislosti od účelu použitia nasaďte vhodný kontaktný prvok:

- Štandardný kontaktný prvok (17) je vhodný na osadzovanie klincov a (v kombinácii s magnetickým krúžkom (24)) na upevňovanie oceľových pripevňovacích prvkov.
- Úzky kontaktný prvok (23) je vhodný na upevňovanie plastových pripevňovacích prvkov.

Vyberte akumulátor (10). Vyprázdnite zásobník (12) a odoberte ho.

Potiahnite odisťovacie tlačidlo (16) kontaktného prvku a kontaktný prvok (17), resp. (23) vytiahnite z elektrického náradia.

Vyčistený alebo nový kontaktný prvok (17), resp. (23) zasuňte do elektrického náradia tak, aby sa zaistil.