# Ta i bruk

##

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-knappen (1) på brukergrensesnittet helt til lyset på brukergrensesnittet tennes.

For å slå av elektroverktøyet trykker du på av/på-knappen (1) igjen.

Elektroverktøyet slås automatisk av etter 30 minutter hvis det ikke brukes.

##

Kontroller at underlaget er egnet før du fyller elektroverktøyet med spikre eller før du begynner å spikre.

Underlaget må være jevnt og uten materialrester.

Bruk en spiker som kjørner for å kontrollere hardheten til underlagsmaterialet. Slå den mot materialet med et hardt slag med en hammer. Kontroller resultatet:

- Spissen på spikeren har blitt butt: Underlaget er for hardt, og det er ikke egnet. Spikrene kan sprette tilbake.
- Materialet revner eller fliser seg opp: Underlaget er for sprøtt, og det er ikke egnet. Partikler kan treffe deg eller andre personer, eller spikrene kan trenge helt gjennom underlaget.
- Spikeren synker ned i underlaget når du slår med hammeren: Underlaget er for mykt, og det er ikke egnet. Spikeren kan trenge helt gjennom underlaget.
- Spikeren etterlater en liten fordypning i underlaget: Underlaget er egnet for spikringen.

##

- Slå på elektroverktøyet.
- Trykk opplåsingsbryteren (5) mot venstre for å låse opp utløseren (6) (se bilde D).
- Pass på at du holder elektroverktøyet godt fast med håndtaket (7).
- Trykk kontaktelementet (17) mot underlaget til det stopper.
  Når kontaktelementet er trykt inn, lyser arbeidslyset (19), slik at arbeidsplassen lyses opp ved ugunstige lysforhold.
- Trykk deretter kort på utløseren (6), og slipp den igjen. En spiker blir da skutt inn i underlaget.
- Merknad: Utløseren (6) må trykkes innen 2 sekunder etter at kontaktelementet (17) ble trykt inn. Ellers skifter elektroverktøyet til sikker tilstand, og inndrivingen må startes på nytt.
- For å sette inn en spiker til løfter du elektroverktøyet helt opp fra underlaget og setter det bestemt på det neste ønskede stedet.
- Når du tar pauser fra arbeidet og når arbeidet er slutt må du sikre utløseren (6) ved å trykke opplåsingsbryteren (5) mot høyre (se bilde D).

Merknad: En sikring hindrer utløsing hvis kontaktelementet (17) ikke er trykt helt inn eller utløseren (6) ikke ble sluppet mellom inndrivingene.