# 技術性數據

充電式釘槍 |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
額定電壓 | V= | 18 | 18
觸發系統 |  | 安全順序單次觸發 | 安全順序單次觸發
最大裝釘頻率（使用充電電池 ≥ 4 Ah） | s−1 | 2 | 2
裝釘針
類型 |  | 釘子 | 釘子
長度 | mm | 13−38 | 13−40
柄徑 | mm | 2.7−3 | 2.7−3
標準針匣容量 | 釘子 | 22 | 22
尺寸不含充電電池（長 × 寬 × 高） | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
重量含充電電池A) | kg | 4.4−5.4 | 4.4−5.4
重量不含充電電池 | kg | 4.1 | 4.1
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 | 0 … +35
運作時的容許環境溫度B) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
存放狀態下的容許環境溫度 | °C | −20 … +50 | −20 … +50
相容的充電電池 |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
為確保最大效能而建議使用的充電電池 |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  視所使用的充電蓄電池而定

B)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。