# Tekniske data

Batteridrevet spikerpistol |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
Utløsingssystem |  | Utløse én gang med sikring | Utløse én gang med sikring
Maks. skuddfrekvens (med batteri ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Festemateriale
Type |  | Spiker | Spiker
Lengde | mm | 13−38 | 13−40
Skaftdiameter | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapasitet standardmagasin | Spikre | 22 | 22
Mål uten batteri (lengde × bredde × høyde) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Vekt med batteriA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Vekt uten batteri | kg | 4,1 | 4,1
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte batterier for maksimal ytelse |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  avhengig av benyttet batteri

B)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.