# Technische Daten

Akku-Nagler |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
Auslösesystem |  | Einzelauslösung mit Sicherungsfolge | Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
max. Setzfrequenz (mit Akku ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Eintreibgegenstand
Typ |  | Nagel | Nagel
Länge | mm | 13−38 | 13−40
Schaftdurchmesser | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Fassungsvermögen Standardmagazin | Nägel | 22 | 22
Maße ohne Akku (Länge × Breite × Höhe) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Gewicht mit AkkuA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Gewicht ohne Akku | kg | 4,1 | 4,1
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung | °C | −20 … +50 | −20 … +50
kompatible Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.