# 装填/清空钉匣（见图B）

- 操作钉子时请务必小心，尤其在装卸钉子时。钉子的锋利尖端可能造成人身伤害。

- 请只使用 Bosch 为您的电动工具所推荐的钉子。 使用不允许的钉子会损坏电动工具并导致人员受伤。

在钉匣上进行各种作业期间，请正确握持电动工具，确保开口(18)既不指向您自己的身体，也不指向其他人。

根据应用目的选择钉子：

名称 | 订单号 | 适用于 | 长度（毫米） | 直径（毫米） | 材料 | 钉带颜色
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
柄部 | 头部
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | 混凝土 | 16 | 2.7 （光滑） | 6.25 | 碳钢，电镀锌 | 蓝色
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2.7 （带滚花纹）
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | 钢 | 13 | 3 （阶梯状） | 黑色
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40：
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | 混凝土 | 40 | 2.7 （光滑） | 6.25 | 碳钢，电镀锌 | 蓝色

装填钉匣：

- 必要时，用刷子等清洁钉匣滑块(14)和钉匣(12)。
- 按压钉匣滑块(14)上的按键(15)，将其沿钉匣开口方向推动直至卡止。
- 将合适的钉带(22)推入钉匣开口。标准钉匣最多可装填2个钉带，扩展钉匣（附件）最多可装填4个钉带。
- 按压钉匣滑块(14)上的按键(15)，将其向前推动直至限位。

提示：如果钉匣(12)中只剩下2个钉子，则无法再按下接触元件(17)，也无法触发钉入操作。请装填钉匣。

清空钉匣：

- 按压钉匣滑块(14)上的按键(15)，将其沿钉匣开口方向推动直至卡止。
- 旋转钉匣，使钉带(22)能从钉匣开口中滑出。