# Пайдаланушы интерфейсі

Пайдаланушы интерфейсі мына мақсаттар үшін пайдаланылады:

- электр құралын қосу/өшіру үшін
- электр құралының күйін көрсету үшін
- аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы ретінде
- бастапқы күйге қайтару үшін

## Күй индикаторлары

Күй индикаторының (2) түсі | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | ---
Жасыл | Электр құралы жұмысқа дайын. | –
Сары | Қатты қызудан қорғаныс: қозғалтқыш немесе электроника тым жылы. | Электр құралын суытыңыз. Қозғалтқыш пен электроника жұмыс температурасының аясында болса, электр құралы автоматты түрде қалыпты жұмыс режиміне қайтады.
Көк | Суықтан қорғаныс: электр құралы тым суық. | Электр құралының температурасын жылы ортада қалпына келтіріңіз. Қозғалтқыш пен электроника жұмыс температурасының аясында болса, электр құралы автоматты түрде қалыпты жұмыс режиміне қайтады.
қызыл | Бұғатталу анықталды: таңбаны дұрыс позицияға қайтару мүмкін емес. | Бұғатталуды түзетіңіз қараңыз Бұғатталуды түзету/бастапқы күйге қайтару.
Сарғылт | Қозғалтқыш бұғатталған: таңбаны дұрыс позицияға келтіру мүмкін емес. | Бұғатталуды түзетіңіз қараңыз Бұғатталуды түзету/бастапқы күйге қайтару.
Көк-жасыл | Артық токтан қорғаныс: қозғалтқыш тым көп ток тұтынады. | Электр құралында бұғатталудың немесе қатты ластанудың бар-жоғын тексеріңіз және бұл мәселелерді түзетіңіз қараңыз Бұғатталуды түзету/бастапқы күйге қайтару. Қате әрі қарай орын алса, Bosch электр құралдарына арналған өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
қызылкүрең (3 секунд бойы, содан кейін жасыл) | Техникалық қызмет көрсету ұсынылады: тым жоғары қателер жиілігі (мысалы, бүгілген шегелер немесе жеткіліксіз ену тереңдігі) | Bosch электр құралдарына арналған өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Ақ | Электроника немесе датчик қатесі | Электр құралы қауіпсіз күйге ауыстырылды және оны пайдалану мүмкін емес. Bosch электр құралдарына арналған өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы (3) | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 5× жасыл | 80–100%
Үздіксіз жарық 4× жасыл | 60–80%
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 40–60%
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 20–40%
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5–20%
Жыпылықтау 1× жасыл | 0–5%