# Retirar/sustituir el elemento de contacto (ver figura C)

El elemento de contacto puede extraerse para su limpieza o sustitución.

GNB 18V‑38: utilice únicamente el elemento de contacto estándar (17).

GNB 18V‑40: utilice el elemento de contacto adecuado en función de su uso previsto:

- El elemento de contacto estándar (17) es adecuado para introducir clavos y (en combinación con el anillo magnético (24)) para colocar elementos de fijación de acero.
- El elemento de contacto compacto (23) es adecuado para colocar elementos de fijación de plástico.

Retire el acumulador (10). Vacíe el cargador (12) y extráigalo.

Tire del botón de extracción (16) del elemento de contacto y, a continuación, extraiga el elemento de contacto (17) o (23) de la herramienta eléctrica.

Introduzca el elemento de contacto (17) o (23), limpio o nuevo, en la herramienta eléctrica hasta que encaje.