# Ibrugtagning

##

Når du skal tænde el-værktøjet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (1) på brugerinterfacet, indtil brugerinterfacet lyser op.

Når du skal slukke el-værktøjet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (1) igen.

El-værktøjet slukker automatisk efter 30 min., hvis det ikke benyttes.

##

Kontrollér underlagets egnethed, før du kommer søm i el-værktøjet eller påbegynder arbejdet.

Underlaget skal være plant og rent.

Kontrollér underlagets hårdhed med et søm som kørner. Anbring kørneren på materialet, og slå hårdt med en hammer. Kontrollér resultatet:

- Spidsen af sømmet er blevet flad: Underlaget er for hårdt og uegnet, så sømmet kan blive slået tilbage.
- Materialet er knækket eller splintret: Underlaget er for porøst og uegnet. Du eller andre kan blive ramt af partikler, eller sømmet kan trænge gennem underlaget.
- Sømmet synker ned i underlaget ved hvert hammerslag: Underlaget er for blødt og uegnet, sømmet kan trænge helt igennem underlaget.
- Sømmet efterlader en lille fordybning i underlaget: Underlaget er egnet til montering.

##

- Tænd el-værktøjet.
- Tryk oplåsningsknappen (5) mod venstre for at låse udløseren (6) op (se billede D).
- Sørg for at holde godt fast om el-værktøjet på håndgrebet (7).
- Tryk kontaktelementet (17) mod underlaget til anslag.
  Når kontaktelementet er trykket ind, lyser arbejdslyset (19), så arbejdspladsen lyses op under ugunstige lysforhold.
- Tryk derefter kort på udløseren (6), og slip den igen. Derefter skydes et søm ind i underlaget.
- Bemærk! Du skal trykke på udløseren (6) inden for 2 sekunder, efter at du kontaktelementet (17) er blevet trykket ind. I modsat fald skifter el-værktøjet til sikker tilstand, og inddrivningen skal startes igen.
- For at slå et søm i underlaget skal du løfte el-værktøjet op fra underlaget og derefter sætte det fast ned mod det ønskede sted på underlaget.
- Når du holder pause i arbejdet, eller når arbejdet er afsluttet, skal du sikre udløseren (6) ved at trykke oplåsningsknappen (5) mod højre (se billede D).

Bemærk! En sikring forhindrer, at pistolen udløses, hvis kontaktelementet (17) ikke er trykt helt ind, eller udløseren (6) ikke er blevet sluppet mellem inddrivningerne.