# Demontarea/Înlocuirea elementului de contact (consultă imaginea C)

Elementul de contact poate fi demontat în vederea curăţării sau înlocuirii.

GNB 18V‑38: Utilizează numai elementul de contact standard (17).

GNB 18V‑40: Utilizează elementul de contact adecvat, în funcţie de scopul utilizării:

- Elementul de contact standard (17) este adecvat pentru introducerea cuielor şi (în combinaţie cu inelul magnetic (24)) pentru fixarea elementelor de fixare din oţel.
- Elementul de contact îngust (23) este adecvat pentru fixarea elementelor de fixare din material plastic.

Extrage acumulatorul (10). Goleşte magazia (12) şi scoate-o.

Trage butonul de deblocare (16) al elementului de contact, iar apoi scoate elementul de contact (17) sau (23) din scula electrică.

Împinge elementul de contact (17) sau (23) curăţat sau nou până când se fixează în scula electrică.