# Tehnički podaci

Akumulatorska heftalica |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Sistem okidanja |  | Pojedinačno okidanje sa sigurnosnom sekvencom | Pojedinačno okidanje sa sigurnosnom sekvencom
Maks. frekvencija ukucavanja (sa akumulatorom ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Predmet za zakivanje
Tip |  | Eksera | Eksera
Dužina | mm | 13−38 | 13−40
Prečnik osovine | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapacitet standardnog magacina | Ekseri | 22 | 22
Dimenzije bez akumulatora (dužina × širina × visina) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Težina sa akumulatoromA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Težina bez akumulatora | kg | 4,1 | 4,1
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

B)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.