# ข้อมูลทางเทคนิค

ปืนยิงตะปูไร้สาย |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18
ระบบไกสั่งงาน |  | ระบบยิงครั้งเดียวพร้อมด้วยกลไกเพื่อความปลอดภัย | ระบบยิงครั้งเดียวพร้อมด้วยกลไกเพื่อความปลอดภัย
ความถี่ในการยิงสูงสุด (เมื่อใช้แบตเตอรี่ขนาด ≥ 4 Ah) | วินาที−1 | 2 | 2
วัสดุสำหรับการตอกยิง
ประเภท |  | ตะปู | ตะปู
ความยาว | มม. | 13−38 | 13−40
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | มม. | 2.7−3 | 2.7−3
ความจุช่องแม็กกาซีนมาตรฐาน | ตะปู | 22 | 22
ขนาดโดยไม่รวมแบตเตอรี่ (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | มม. | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) | กก. | 4.4−5.4 | 4.4−5.4
น้ำหนักโดยไม่มีแบตเตอรี่แพ็ค | กก. | 4.1 | 4.1
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50 | −20 … +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

B)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac