# Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet:

- for å slå elektroverktøyet på/av
- for visning av statusen til elektroverktøyet
- for visning av batteriets ladenivå
- for tilbakestilling

## Statusindikatorer

Farge på statusindikator (2) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Elektroverktøyet er klart til bruk. | –
Gul | Overopphetingsbeskyttelse: Motoren eller elektronikken er for varm. | Avkjøl elektroverktøyet. Når motoren og elektronikken har driftstemperatur, skifter elektroverktøyet automatisk til normal drift.
Blå | Kuldebeskyttelse: Elektroverktøyet er for kaldt. | La elektroverktøyet akklimatiseres i varme omgivelser. Når motoren og elektronikken har driftstemperatur, skifter elektroverktøyet automatisk til normal drift.
Rød | Blokkering registrert: Slagstempelet kan ikke gå tilbake til riktig posisjon. | Fjern blokkeringen se Fjerne blokkering/tilbakestille.
Oransje | Motoren er blokkert: Slagstempelet kan ikke settes i riktig posisjon. | Fjern blokkeringen se Fjerne blokkering/tilbakestille.
Cyan | Overstrømsbeskyttelse: Motoren forbruker for mye strøm. | Kontroller elektroverktøyet for blokkering eller kraftig tilsmussing, og fjern denne se Fjerne blokkering/tilbakestille. Kontakt et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy hvis feilen fortsatt ikke er utbedret.
Magenta (3 sekunder, deretter grønn) | Vedlikehold anbefales: For høy feilfrekvens (f.eks. bøyde spikre eller utilstrekkelig inndrivingsdybde) | Kontakt et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy.
Hvit | Elektronikk- eller følerfeil | Elektroverktøyet har blitt satt i sikret tilstand og kan ikke brukes. Kontakt et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy.

Indikator for batteriladenivå (3) | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 5 × grønt | 80–100 %
Kontinuerlig lys 4 × grønt | 60–80 %
Kontinuerlig lys 3 × grønt | 40–60 %
Kontinuerlig lys 2 × grønt | 20–40 %
Kontinuerlig lys 1 × grønt | 5–20 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %