# Contactelement verwijderen/wisselen (zie afbeelding C)

Het contactelement kan voor reinigen of wisselen worden verwijderd.

GNB 18V‑38: Gebruik uitsluitend het standaard-contactelement (17).

GNB 18V‑40: Gebruik voor elk doel het passende contactelement:

- Het standaard-contactelement (17) is geschikt voor het indrijven van spijkers en (in combinatie met de magneetring (24)) voor het aanbrengen van bevestigingselementen van staal.
- Het smalle contactelement (23) is geschikt voor het aanbrengen van kunststof bevestigingselementen.

Verwijder de accu (10). Maak het magazijn (12) leeg en neem dit weg.

Trek aan de ontgrendelingsknop (16) van het contactelement en trek het contactelement (17) resp. (23) uit het elektrische gereedschap.

Schuif het gereinigde of nieuwe contactelement (17) resp. (23) zodanig in het elektrische gereedschap dat het vastklikt.