# Pengoperasian awal

##

Untuk menghidupkan perkakas listrik, tekan tombol on/off (1) pada antarmuka pengguna selama beberapa saat hingga antarmuka pengguna menyala.

Untuk mematikan perkakas listrik, tekan lagi tombol on/off (1).

Perkakas listrik akan mati secara otomatis setelah 30 menit jika tidak digunakan.

##

Periksa kesesuaian permukaan material sebelum mengisi perkakas listrik dengan paku atau sebelum dikencangkan.

Permukaan material harus rata dan bersih dari sisa kotoran apa pun.

Untuk memeriksa kekerasan material permukaan, gunakan sebuah paku sebagai penanda pusat. Gunakan palu untuk memalu paku tersebut ke atas permukaan material dengan pukulan yang bertenaga. Periksa hasilnya:

- Ujung paku menjadi tumpul: Permukaan material terlalu keras dan tidak sesuai, paku dapat patah.
- Material retak atau pecah: Permukaan material terlalu rapuh dan tidak sesuai. Partikel material dapat mengenai diri sendiri atau orang lain, atau paku dapat sepenuhnya menancap ke dalam permukaan material.
- Saat dipukul dengan palu, paku menancap dan masuk ke dalam material: Permukaan material terlalu lunak dan tidak sesuai, paku dapat sepenuhnya menancap ke dalam permukaan material.
- Paku meninggalkan lekukan kecil di atas permukaan material: Permukaan material cocok untuk pemasangan paku.

##

- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan switch rilis (5) ke kiri untuk membuka kunci pemicu (6) (lihat gambar D).
- Pastikan perkakas listrik dipegang erat pada gagangnya (7).
- Tekan elemen kontak (17) ke atas permukaan material.
  Saat elemen kontak ditekan, lampu kerja (19) akan menyala dan menerangi area pengerjaan yang berada dalam kondisi pencahayaan buruk.
- Lalu, tekan singkat pemicu (6) dan lepaskan kembali. Selanjutnya, paku ditembakkan ke dalam material.
- Catatan: Pemicu (6) harus ditekan dalam waktu 2 detik setelah menekan elemen kontak (17). Jika tidak, perkakas listrik akan masuk ke dalam mode aman dan proses penembakan paku harus dimulai ulang.
- Untuk proses penembakan paku yang selanjutnya, angkat perkakas listrik sepenuhnya dari permukaan material dan posisikan kembali dengan mantap di area yang diinginkan selanjutnya.
- Selama jeda pengerjaan dan di akhir pengerjaan, kunci pemicu (6) dengan menekan switch rilis (5) ke kanan (lihat gambar D).

Catatan: Penguncian akan mencegah terpicunya perkakas listrik saat elemen kontak (17) tidak sepenuhnya ditekan atau pemicu (6) tidak ditekan di antara proses penembakan paku.