# Предупреждения за безопасност за такера

- Винаги допускайте, че инструментът има пирони. Небрежното боравене с такера може да доведе до неочаквано изстрелване на пирони и персонално нараняване.

- Не насочвайте инструмента към себе си или към някой наблизо. Неочакваното активиране ще освободи пироните и ще причини нараняване.

- Не активирайте инструмента докато не е плътно поставен към детайла. Ако инструментът не е в контакт с детайла, пиронът може да се отклони от вашата цел.

- Разкачете инструмента от електрозахранването при блокиране на пирон в инструмента. Докато отстранявате блокиран пирон, такерът може инцидентно да се активира, ако е включен.

- Бъдете внимателни при изкарване на блокиран пирон. Механизмът може да е под натиск и пиронът да се изкара със сила при опит за освобождаване на блокаж.

Допълнително указание за безопасност за GNB 18V‑38:

- Не използвайте този такер за закрепване на електрически кабели. Той не е предназначен за инсталация на електрически кабели и може да повреди изолацията на електрическите кабели и да причини електрически удар или рискове от пожар.

Допълнително указание за безопасност за GNB 18V‑40:

- При закрепване на електрически кабели се уверявайте, че кабелите не са под напрежение. Дръжте такера само за изолираните повърхности за хващане. Използвайте само гвоздеи, проектирани за инсталация на електрически кабели. Инспектирайте дали гвоздеят не е повредил изолацията на електрическите кабели. Гвоздей, който поврежда изолацията на електрическите кабели, може да доведе до електрически удар и риск от пожар.

- Разкачете такера от електрозахранването при зареждане и изкарване на пирони, регулирания или смяна на аксесоари. Такерът може да се активира инцидентно, ако е свързан към източник на електрозахранване, което може да доведе до персонално нараняване.

- Внимавайте при боравене с пирони, особено при зареждане и изкарване. Пироните имат остри върхове, които могат да доведат до персонално нараняване.

- Пазете пръстите далеч от спусъка когато не използвате този такер и при придвижване от една работна позиция към друга. Неочакваното активиране ще изкара пион, което може да доведе до персонално нараняване.

- Когато изпълнявате операция, при която съществува опасност пиронът да засегне скрити под повърхността проводници под напрежение, дръжте такера само за електролизираните повърхности на ръкохватките. При контакт на пирон с проводник под напрежение е възможно напрежението да се предаде по металните детайли на такера и това да предизвика токов удар.

- Дръжте такера със здравхват по време на работа. Неконтролираното отскачане на такера може да доведе до неволно активиране, което може да доведе до персонално напрежение.

- Дръжте всички части на тялото като ръце и крака и др. далеч от посоката на изстрелване на инструмента. Пиронът може да проникне през обработваемия детайл и през всеки обект зад него, което може да доведе до персонално нараняване.

- Когато използвате такера, пазете всички части на тялото като ръце и крака и др. далеч от зоната, където пироните се изстрелват в работния детайл. Пиронът може да се отклони и да излезе от обработваемия детайл, което може да доведе до персонално нараняване.

- Използвайте подходящи прибори, за да откриете евентуално скрити под повърх‌ността тръбопроводи, или се обърнете към съответното местно снабдително дружество. Влизането в съприкосновение с проводници под напрежение може да предиз‌вика пожар и токов удар. Увреж‌да‌нето на газопровод може да доведе до експлозия. Увреждането на водопровод предизвиква значителни материални щети.

- При повреждане и неправилна експлоа‌тация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

- Не променяйте и не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.

- Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

Предпазвайте акумулаторната батерия от топлина, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и влага. Има опасност от експлозия и късо съединение.

Носете защита за слуха и защитни очила по време на използване на електроинструмента.

- Не използвайте електроинструмента и пироните върху много меки материали (напр. дърво, леки строителни материали). Пироните могат да пробият долната основа и да доведат до наранявания.

- Не използвайте електроинструмента и пироните върху много твърди материали (напр. високоякостна стомана, много твърд естествен камък), както и върху видове бетон с висока якост на натиск, респ. със скални фракции с много висока якост на натиск. Ако материалът е прекалено твърд, пиронът може да отскочи, да се счупи и да уцели Вас или други хора и да доведе до наранявания.

- Никога не дръжте електроинструмента под остър ъгъл към основата. Електроинструментът трябва да е отвесно към основата. Върху основата не трябва да има замърсявания.

- Не деактивирайте или отстранявайте контактния елемент. Контактният елемент служи като механизъм за безопасност, за да се намали рискът от неволно активиране. Деактивирането на тези компоненти може да доведе до неволно активиране.

- Използвайте електроинструмента само когато контактният елемент функционира правилно. Ако контактният елемент е дефектен, електроинструментът може да се активира неочаквано.

- Винаги първо пълнете пирони в пълнителя на електроинструмента, преди да поставяте акумулаторната батерия. Така се намалява риска по погрешка да забиете пирон и да нараните себе си или друг човек.

- Никога не забивайте пироните в близост до запалими материали. При някои видове пирони по време на забиване могат да изскочат искри от контактния елемент.

- Не забивайте пирон върху друг пирон. Това може да доведе до отклоняване на пирона или до неочаквана реакция от електроинструмента.