# Kontak elemanının çıkarılması/değiştirilmesi (bkz. resim C)

Kontak elemanı temizlik veya değiştirme için çıkarılabilir.

GNB 18V‑38: Yalnızca standart kontak elemanını (17) kullanın.

GNB 18V‑40: Kullanım amacına bağlı olarak uygun kontak elemanını kullanın:

- Standart kontak elemanı (17) çivilerin çakılması ve (manyetik halka (24) ile birlikte) çelik sabitleme elemanlarının yerleştirilmesi için uygundur.
- Dar kontak elemanı (23), plastik sabitleme elemanlarının yerleştirilmesi için uygundur.

Aküyü (10) çıkarın. Magazini (12) boşaltın ve çıkarın.

Kontak elemanı kilit açma düğmesini (16) çekin ve ardından (17) veya (23) kontak elemanını elektrikli el aletinden dışarı çekin.

Temizlenmiş veya yeni (17) veya (23) kontak elemanını yerine oturana kadar elektrikli el aletinin içine itin.