# Bắt Đầu Vận Hành

##

Để bật dụng cụ điện, hãy nhấn nút bật/tắt (1) trên giao diện người dùng đến khi giao diện người dùng sáng lên.

Để Tắt dụng cụ điện, bạn hãy ấn lại nút bật/tắt (1).

Dụng cụ điện tự động ngắt sau 30 phút, nếu nó không được dùng.

##

Kiểm tra tính phù hợp của bề mặt trước khi lắp dụng cụ điện với đinh hoặc gắn.

Bề mặt phải phẳng và không cặn dư.

Để kiểm tra độ cứng của vật liệu bề mặt, hãy sử dụng một đinh làm mũi đột. Dùng búa đập mạnh vào vật liệu. Kiểm tra kết quả:

- Đầu nhọn của đinh bị cùn: Bề mặt quá cứng và không phù hợp, đinh có thể bị bật ra.
- Vật liệu bị nứt hoặc vỡ vụn: Bề mặt quá giòn và không phù hợp. Các hạt có thể bắn vào bạn hoặc người khác, hoặc đinh có thể đâm thủng hoàn toàn bề mặt.
- Đinh chìm vào bề mặt khi bị búa đập vào: Bề mặt quá mềm và không phù hợp; đinh có thể đâm xuyên hoàn toàn vào bề mặt.
- Đinh để lại một vết lõm nhỏ trên bề mặt: bề mặt phù hợp để gắn chặt.

##

- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Nhấn công tắc mở khóa (5) sang trái, để mở khóa cơ cấu kích hoạt (6) (xem Hình D).
- Đảm bảo bạn cầm chắc dụng cụ điện có tay cầm chặt bằng tay cầm (7).
- Ấn phần tử tiếp xúc (17) lên bề mặt cho đến cữ chặn.
  Khi phần tử tiếp xúc được ấn vào, đèn làm việc sẽ sáng lên (19) và cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi.
- Sau đó nhấn nhanh cơ cấu kích hoạt (6) và nhả ra lần nữa. Khi đó, một đinh được đóng xuống bề mặt.
- Lưu ý: Cơ cấu kích hoạt (6) phải được ấn trong vòng 2 s sau khi ấn phần tử tiếp xúc (17). Nếu không, dụng cụ điện sẽ chuyển sang trạng thái an toàn và phải khởi động lại quá dẫn động.
- Đối với quá trình dân động khác, hãy nhấc hoàn toàn dụng cụ điện ra khỏi bề mặt và đặt lại chắc chắn vào vị trí mong muốn tiếp theo.
- Khóa cơ cấu kích hoạt khi tạm dừng làm việc và khi kết thúc công việc (6), bằng cách nhấn công tắc mở khóa (5) sang phải (xem Hình D).

Lưu ý: Việc khóa sẽ ngăn kích hoạt, nếu phần tử tiếp xúc (17) không được ấn vào hoàn toàn hoặc cơ cấu kích hoạt (6) giữa các quá trình dẫn động không được nhả.