# Gebruikersinterface

De gebruikersinterface dient:

- voor het in-/uitschakelen van het elektrische gereedschap
- voor de statusaanduiding van het elektrische gereedschap
- voor de accu-oplaadaanduiding
- voor de reset

## Toestandsaanduidingen

Kleur statusaanduiding (2) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Groen | Het elektrische gereedschap is gereed voor gebruik. | –
Geel | Oververhittingsbeveiliging: motor of elektronica is te warm. | Laat het elektrische gereedschap afkoelen. Als motor en elektronica zich binnen de gebruikstemperatuur bevinden, keert het elektrische gereedschap automatisch naar de normale modus terug.
Blauw | Koubeveiliging: het elektrische gereedschap is te koud. | Laat het elektrische gereedschap in een warme omgeving op temperatuur komen. Als motor en elektronica zich binnen de gebruikstemperatuur bevinden, keert het elektrische gereedschap automatisch naar de normale modus terug.
Rood | Blokkering vastgesteld: de slagstempel kan niet terugkeren naar de juiste positie. | Verwijder de blokkering zie Blokkeringen verwijderen/reset.
Oranje | De motor is geblokkeerd: de slagstempel kan niet in de juiste positie worden bewogen. | Verwijder de blokkering zie Blokkeringen verwijderen/reset.
Cyaanblauw | Overstroombeveiliging: de motor verbruikt te veel stroom. | Controleer het elektrische gereedschap op blokkering of sterke vervuiling en verwijder deze zie Blokkeringen verwijderen/reset. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met een erkende klantenservicewerkplaats voor elektrische gereedschappen van Bosch.
Magenta (3 seconden lang, daarna groen) | Onderhoud wordt aangeraden: te hoog foutpercentage (bijv. verbogen spijkers of onvoldoende indringdiepte) | Neem contact op met een erkende klantenservicewerkplaats voor elektrische gereedschappen van Bosch.
Wit | Elektronica- of sensorfout | Het elektrische gereedschap werd in de beveiligde toestand gezet en kan niet worden gebruikt. Neem contact op met een erkende klantenservicewerkplaats voor elektrische gereedschappen van Bosch.

Accu-oplaadaanduiding (3) | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 5× groen | 80–100 %
Permanent licht 4× groen | 60–80 %
Permanent licht 3× groen | 40–60 %
Permanent licht 2× groen | 20–40 %
Permanent licht 1× groen | 5–20 %
Knipperlicht 1× groen | 0–5 %