# Naudotojo sąsaja

Naudotojo sąsaja yra skirta:

- elektriniam įrankiui įjungti/išjungti
- elektrinio įrankio būsenai rodyti
- akumuliatoriaus įkrovos būsenai rodyti
- atstatai

## Būsenos indikatoriai

Būsenos indikatoriaus spalva (2) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Žalia | Elektrinis įrankis yra paruoštas naudoti. | –
Geltona | Apsauga nuo perkaitimo: variklis arba elektronika per daug įkaito. | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės. Kai variklio ir elektronikos temperatūra vėl pasiekia darbinės temperatūros diapazoną, elektrinis įrankis automatiškai grįžta į įprastinį režimą.
Mėlyna | Apsauga nuo šalčio: elektrinis įrankis yra per šaltas. | Palaukite, kol šiltoje aplinkoje susivienodins elektrinio įrankio ir aplinkos temperatūra. Kai variklio ir elektronikos temperatūra vėl pasiekia darbinės temperatūros diapazoną, elektrinis įrankis automatiškai grįžta į įprastinį režimą.
Raudona | Nustatytas strigimas: daužiklis negali grįžti į tinkamą padėtį. | Pašalinkite strigimą žr. Strigimo šalinimas/atstata.
Oranžinė | Variklis užblokuotas: daužiklis negali grįžti į tinkamą padėtį. | Pašalinkite strigimą žr. Strigimo šalinimas/atstata.
Žalsvai mėlyna | Apsauga nuo per aukštos srovės: variklis sunaudoja per daug srovės. | Patikrinkite, ar elektrinis įrankis neužstrigęs arba nėra stipriai užterštas ir pašalinkite strigimo priežastį žr. Strigimo šalinimas/atstata. Jei klaida išlieka ir toliau, kreipkitės į įgaliotas Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves.
Purpurinė (3 s, o po to žalia) | Rekomenduojama techninė priežiūra: per didelis klaidų dažnis (pvz., sulenktos vinys arba nepakankamas įkalimo gylis) | Kreipkitės į įgaliotas Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves.
Baltas | Elektronikos arba jutiklio klaida | Elektrinis įrankis buvo perjungtas į saugą būseną ir jo naudoti negalima. Kreipkitės į įgaliotas Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius (3) | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žalias | 80–100 %
Šviečia nuolat 4× žalias | 60–80 %
Šviečia nuolat 3× žalias | 40–60 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 20–40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–20 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %