# Održavanje i čišćenje

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- Održavajte električni alat i ventilacijske proreze čistima kako biste radili dobro i sigurno.

Ako je električni alat skladišten 2 godine ili dulje bez uporabe, preporučuje se održavanje u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

## Uklanjanje smetnji

Smetnja | Uzrok | Pomoć
--- | --- | ---
Električni alat ne reagira. | Nije umetnuta aku-baterija ili je umetnuta prazna aku-baterija | Umetnite napunjenu aku-bateriju.
Aku-baterija i/ili električni alat izvan radne temperature | Ostavite aku-bateriju i električni alat da se temperiraju na radnu temperaturu.
Električni alat nije uključen | Uključite električni alat pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje (1) na korisničkom sučelju.
Nije aktivirano pričvršćivanje | ≤ 2 čavla u spremniku (12) | Napunite spremnik (12).
Okidač (6) je blokiran | Pritisnite prekidač za deblokadu (5) ulijevo kako biste deblokirali okidač (6).
Redoslijed rada nije ispravno proveden | Pridržavajte se ispravnog redoslijeda rada: Podignite kontaktni element (17) s podloge. Otpustite okidač (6). Pritisnite kontaktni element okomito na podlogu. Pritisnite okidač u roku od 2 s nakon pritiska na kontaktni element.
Čavao nije dovoljno duboko zabijen. | Električni alat je prehladan | Ostavite električni alat da se temperira na radnu temperaturu.
Graničnik dubine je pogrešno namješten | Pritisnite prekidač za graničnik dubine (20) ulijevo.
Predugi čavao | Upotrebljavajte kraće čavle. Za svoju primjenu pridržavajte se prikladne efektivne duljine sidrenja hef.
Podloga je pretvrda | Upotrebljavajte alternativne metode pričvršćivanja npr. tiple.
Čavao je preduboko zabijen. | Graničnik dubine je pogrešno namješten | Pritisnite prekidač za graničnik dubine (20) udesno.
Prekratki čavao | Upotrebljavajte dulje čavle. Za svoju primjenu pridržavajte se prikladne efektivne duljine sidrenja hef.
Podloga je premeka | Upotrebljavajte alternativne metode pričvršćivanja npr. tiple.
Čavao se savija ili puca. | Električni alat postavljen je koso na podlozi | Stavite električni alat okomito na podlogu. Ako je podloga ravna, upotrebljavajte potporno postolje (13) za izravnavanje.
Predugi čavao | Upotrebljavajte kraće čavle. Za svoju primjenu pridržavajte se prikladne efektivne duljine sidrenja hef.
Podloga je pretvrda | Za beton s tvrdim inkluzijama pokušajte pričvrstiti na drugom mjestu. U protivnom upotrebljavajte alternativne metode pričvršćivanja npr. tiple.
Čavao se ne drži u čeliku. | Čelična podloga je pretanka | Upotrebljavajte alternativne metode pričvršćivanja npr. vijke.
Čavao ne izlazi iz kontaktnog elementa ili kontaktni element ostaje u pritisnutom položaju. | Zaglavljenje u kontaktnom elementu (npr. zbog stranih tijela ili prljavštine) | Uklonite zaglavljenje vidi Uklanjanje/resetiranje zaglavljenja.
Prevelika stopa smetnji | Podloga je pretvrda | Upotrebljavajte alternativne metode pričvršćivanja npr. tiple.
Udarni žig je istrošen | Dajte električni alat na popravak ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.
Čavli ne klize u spremnik. | Spremnik je zaprljan | Očistite spremnik (12), npr. kistom.