# Wskazówki dotyczące pracy

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze skontrolować sprawność działania funkcji bezpieczeństwa oraz wyzwalania strzału, a także prawidłowe, mocne osadzenie wszystkich śrub i nakrętek.
Uszkodzone lub nieprawidłowo działające elektronarzędzie należy natychmiast odłączyć od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.

Nie wolno wykonywać żadnych niezgodnych z instrukcją manipulacji przy narzędziu. Nie wolno demontować ani blokować działania żadnych części elektronarzędzia. Nie wolno wykonywać żadnych „doraźnych napraw” przy użyciu niedozwolonych środków i materiałów.

Należy unikać wszelkiego osłabiania funkcjonalności i uszkadzania elektronarzędzia, np. w wyniku:

- obijania lub grawerowania narzędzia,
- wykonywania niedozwolonych przez producenta modyfikacji sprzętowych,
- upuszczania na podłogę lub przesuwania po podłodze,
- używania jako młotka,
- każdego rodzaju działania z użyciem siły.

Podczas dłuższych przerw lub po zakończeniu pracy należy wyłączyć elektronarzędzie, wyjąć z niego akumulator i w miarę możliwości opróżnić magazynek.

##

Podczas wykonywania zamocowań należy przestrzegać zaleceń producenta elementów mocujących oraz projektów budowlanych.

Upewnić się, co znajduje się pod lub za obrabianym elementem. Nie osadzać gwoździ w ścianach, sufitach lub podłogach, jeśli mogą znajdować się za nimi osoby. Gwoździe mogłyby przebić podłoże i doprowadzić do obrażeń ciała.

Gwoździe muszą być wbijane zawsze prostopadle do podłoża.

Nie osadzać gwoździa w miejscu, gdzie już znajduje się osadzony wcześniej gwóźdź. Może to spowodować odkształcenie gwoździ i zaklinowanie ich w kanale wylotowym lub niekontrolowany ruch elektronarzędzia.

Sprawdzić, czy gwoździe zostały prawidłowo osadzone. Aby zapewnić bezpieczne zamocowanie, nie mogą one być osadzone ani zbyt płytko, ani zbyt głęboko, nie mogą być także wygięte.

GNB 18V‑40: Przed montażem elementów mocujących należy także sprawdzić, czy gwoździe zostały prawidłowo osadzone.

W przypadku uszkodzenia betonu w trakcie nieudanych cykli wbijania, musi on zostać naprawiony zgodnie z odpowiednimi uznanymi procedurami.

Następujące dane należy zaczerpnąć z dokumentacji gwoździ Bosch na stronie
http://www.bosch-pt.com:

- Odległość łba gwoździa hNHS
- Głębokość zakotwienia w podłożu hef
- Minimalna grubość elementu betonowego h
- Minimalna odległość pomiędzy dwoma gwoździami smin
- Minimalna odległość od krawędzi cmin
- Zalecane obciążenia

##

Za pomocą elektronarzędzia można montować do podłoża pojedyncze elementy mocujące z tworzywa sztucznego lub stali.

Przykładowe elementy mocujące:

| Nr katalogowy | Opis
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Obejma zaciskowa rury, 16 mm
1 600 A03 2G7 | Obejma zaciskowa rury, 20 mm
1 600 A03 2G8 | Obejma zaciskowa rury, 25 mm
1 600 A03 2G9 | Obejma zaciskowa rury, 32 mm
1 600 A03 2GA | Obejma zaciskowa rury, 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Pałąk kablowy (pojedynczy) na 8 przewodów
| 1 600 A03 2GC | Pałąk kablowy (podwójny) na 16 przewodów
| 1 600 A03 2GD | Uchwyt do kabli na 20 przewodów
1 600 A03 2GE | Uchwyt do kabli na 40 przewodów
| 1 600 A03 2GF | Uchwyt do opasek na przewody
| 1 600 A03 2GG | Opaska na przewody, 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Opaska na przewody, 16−63 mm

Kompletna oferta elementów mocujących Bosch jest dostępna na stronie: www.bosch-pt.com.

- Należy używać wyłącznie elementów mocujących zalecanych przez Bosch dla danego elektronarzędzia. Stosowanie niedozwolonych elementów mocujących może doprowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia i obrażeń ciała.

W przypadku elementów mocujących z tworzywa sztucznego należy zastosować wąski element kontaktowy (23) (zob. rys. E).

W przypadku elementów mocujących ze stali należy zastosować standardowy element kontaktowy (17) (zob. rys. F). Wsunąć pierścień magnetyczny (24) od boku przez wierzchołek elementu kontaktowego aż do zablokowania.

Założyć element mocujący z odpowiednim otworem przelotowym na gwóźdź na element kontaktowy (23) lub pierścień magnetyczny (24).

- Zawsze należy zakładać tylko jeden element mocujący. Kilka elementów nałożonych jeden na drugi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.

- Podczas zakładania elementu mocującego należy trzymać dłonie zawsze z boku wylotu. Nigdy nie wolno kierować wylotu w stronę użytkownika albo innych osób. Nie wolno wciskać elementu kontaktowego do wewnątrz. Należy trzymać palce z dala od wyzwalacza. W wyniku niespodziewanego strzału może dojść do uwolnienia gwoździa i w efekcie do spowodowania obrażeń lub uszkodzenia elektronarzędzia.

Docisnąć element kontaktowy z założonym elementem mocującym do podłoża. Rozpocząć cykl wbijania tak jak zwykle.

##

Ustawić głębokość wbijania za pomocą przełącznika ogranicznika głębokości (20) w taki sposób, aby została osiągnięta prawidłowa wartość dla odległości łba gwoździa hNHS.

Gwóźdź jest wbity zbyt głęboko: Przesunąć przełącznik ogranicznika głębokości (20) w prawo.
Jeżeli gwoździe są nadal wbijane zbyt głęboko, należy użyć dłuższych gwoździ.

Gwóźdź jest wbity zbyt płytko: Przesunąć przełącznik ogranicznika głębokości (20) w lewo.
Jeżeli gwoździe są nadal wbijane zbyt płytko, należy użyć krótszych gwoździ.

##

Usunąć blokady, jeśli wskazanie stanu (2) świeci się na czerwono lub na pomarańczowo, albo gdy prawidłowe wbijanie gwoździ nie jest możliwe.

- Wyjąć akumulator (10). Opróżnić magazynek (12), a następnie go zdjąć. Zdjąć element kontaktowy (17).
- Skontrolować magazynek (12) i usunąć zanieczyszczenia, pozostałości i ciała obce.
- Skontrolować element kontaktowy (17) i usunąć gwoździe, fragmenty gwoździ, pozostałości lub ciała obce za pomocą przebijaka (21). Zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić przy tym elementu kontaktowego.
- Następnie ponownie założyć kolejno element kontaktowy (17), magazynek (12) i akumulator (10).
- Nacisnąć przycisk (15) na suwaku magazynka (14) i przesunąć go w kierunku wlotu magazynka aż do zablokowania.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Nacisnąć przycisk resetowania (4) i przytrzymać go przez 5 s, aż wskazanie stanu (2) zacznie migać.
- Docisnąć element kontaktowy (17) do klocka drewnianego lub innego podobnego przedmiotu i nacisnąć wyzwalacz (6). Umożliwia to silnikowi ustawienie stempla udarowego we właściwej pozycji.
- W przypadku stwierdzenia innego błędu elektronarzędzie nie powróci do zwykłej pracy, lecz pojawi się kolejny błąd na wskazaniu stanu (2).

##

Nóżka (13) ułatwia prostopadłe ustawienie elektronarzędzia na równym podłożu.

Do prac na nierównym podłożu można zdemontować nóżkę (13). W tym celu można ją przesunąć na tył magazynka (12).

##

Wyłączone elektronarzędzie można zawiesić na odpowiednim uchwycie za pomocą haka do zawieszenia (25).

Przykręcić hak do zawieszenia (25) za pomocą znajdującej się w wyposażeniu standardowym śruby do obudowy elektronarzędzia (zob. rys. G).

- Sprawdzić hak do zawieszenia (25) pod kątem możliwych uszkodzeń lub odkształceń.
  Nie używać haka do zawieszenia (25), jeśli jest uszkodzony, odkształcony lub zbyt luźno zamocowany do elektronarzędzia.
- Elektronarzędzie wiesza się na stabilnym uchwycie za pomocą haka do zawieszenia (25).
  Aby zapobiec uszkodzeniom i obrażeniom uchwytu nie wolno mocować nad ciągami pieszymi lub bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy.

Hak do zawieszenia jest przewidziany wyłącznie do wieszania elektronarzędzia wraz z zamontowanym osprzętem.

- Nie wolno używać haka do zawieszenia jako systemu asekuracyjnego.

##

Przed transportem należy wyłączyć elektronarzędzie, szczególnie w sytuacji, gdy użytkownik zamierza korzystać z drabiny lub będzie poruszał się, utrzymując nietypową postawę ciała.

Zablokować wyzwalacz za pomocą przełącznika odblokowującego (5). Na miejsce pracy elektronarzędzie należy przenosić, trzymając je wyłącznie za rękojeść (7) i nie naciskając przy tym wyzwalacza (6).