# Naplnenie/vyprázdnenie zásobníka (pozri obrázok B)

- Pri manipulácii s klincami postupujte opatrne, a to najmä pri vkladaní a vyberaní klincov. Klince majú ostré špice, ktoré môžu spôsobiť zranenie osôb.

- Používajte výlučne klince, ktoré pre vaše elektrické náradie odporúča Bosch . Použitie neschválených klincov môže poškodiť elektrické náradie a spôsobiť poranenia.

Pri prácach na zásobníku držte elektrické náradie tak, aby ústie (18) nebolo nasmerované na vaše telo a ani na iné osoby.

Výber klincov podľa účelu použitia:

Označenie | Objednávacie číslo | Vhodné pre | Dĺžka (mm) | Priemer (mm) | Materiál | Farba pásu s klincami
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Stopka | Hlavička
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betón | 16 | 2,7 (hladká) | 6,25 | Uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná | modrá
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (ryhovaná)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Oceľ | 13 | 3 (stupňovaná) | čierna
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betón | 40 | 2,7 (hladká) | 6,25 | Uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná | modrá

Naplnenie zásobníka:

- V prípade potreby vyčistite posúvač zásobníka (14) a zásobník (12), napr. štetcom.
- Stlačte tlačidlo (15) na posúvači zásobníka (14) a posuňte ho k otvoru zásobníka tak, aby sa zaistil.
- Zasuňte do otvoru zásobníka vhodný pás s klincami (22). Štandardný zásobník možno naplniť maximálne 2 pásmi s klincami, rozšírený zásobník (príslušenstvo) so 4.
- Stlačte tlačidlo (15) na posúvači zásobníka (14) a posuňte ho až na doraz smerom dopredu.

Upozornenie: Ak sú v zásobníku (12) už iba 2 klince, nemožno už kontaktný prvok (17) zatlačiť a spustiť zatĺkanie. Naplňte zásobník.

Vyprázdnenie zásobníka:

- Stlačte tlačidlo (15) na posúvači zásobníka (14) a posuňte ho k otvoru zásobníka tak, aby sa zaistil.
- Zásobník otočte tak, aby pás s klincami (22) mohol vykĺznuť z otvoru zásobníka.