# Instruções de trabalho

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Antes de começar a trabalhar verificar sempre o funcionamento correto dos dispositivos de segurança e de disparo, assim como o assento correto de todos os parafusos e porcas.
Separe uma ferramenta elétrica com defeito ou funcionamento incorreto imediatamente da alimentação de energia e contacte um posto de serviço pós-venda autorizado Bosch.

Não efetue quaisquer manipulações irregulares na ferramenta elétrica. Não desmonte ou bloqueie peças na ferramenta elétrica. Não efetue quaisquer «reparações de emergência» com meios inadequados.

Evite qualquer enfraquecimento ou dano na ferramenta elétrica, p. ex. por:

- impacto ou gravação,
- medidas de conversão não autorizadas pelo fabricante,
- quedas ou empurrões pelo chão,
- manuseamento como martelo,
- qualquer tipo de violência.

Desligue a ferramenta elétrica em caso de pausas no trabalho mais prolongadas e no fim do trabalho, retire a bateria e esvazie se possível o carregador.

##

Ao efetuar fixações, respeite as indicações do fabricante dos materiais a fixar, assim como os planos de construção das obras.

Verifique o que se encontra por baixo ou por trás da peça. Não aplique pregos em paredes, tetos ou chãos, no caso de se encontrarem pessoas por trás. Os pregos podem atravessar a base e ferir alguém.

Os pregos devem ser aplicados sempre perpendicularmente à base.

Não aplique um prego sobre um prego já inserido. O prego pode deformar-se, os pregos podem ficar presos ou a ferramenta pode movimentar-se de forma descontrolada.

Verifique se os pregos ficaram bem colocados. Para uma fixação segura, os pregos não podem estar muito salientes, muito profundos ou dobrados.

GNB 18V‑40: durante a instalação dos elementos de fixação, verifique igualmente se os pregos foram corretamente colocados.

Se o betão ficar danificado devido a processos de fixação falhados, o mesmo deve ser reparado de acordo com as regras aplicáveis.

As seguintes indicações podem ser consultadas na documentação dos pregos Bosch em
http://www.bosch-pt.com:

- Distância cabeça do prego hNHS
- Comprimento de ancoragem efetivo hef
- Espessura mínima do elemento do betão h
- Distância mínima entre dois pregos smin
- Distância mínima do rebordo cmin
- Cargas recomendadas

##

Com a ferramenta elétrica pode instalar elementos de fixação individuais de plástico ou aço na base.

Exemplos de elementos de fixação:

| Número de encomenda | Descrição
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Abraçadeira para tubos de 16 mm
1 600 A03 2G7 | Abraçadeira para tubos de 20 mm
1 600 A03 2G8 | Abraçadeira para tubos de 25 mm
1 600 A03 2G9 | Abraçadeira para tubos de 32 mm
1 600 A03 2GA | Abraçadeira para tubos de 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Arco para cabo (unilateral) para 8 cabos
| 1 600 A03 2GC | Arco para cabo (bilateral) para 16 cabos
| 1 600 A03 2GD | Suporte para cabo para 20 cabos
1 600 A03 2GE | Suporte para cabo para 40 cabos
| 1 600 A03 2GF | Suporte de braçadeira para cabos
| 1 600 A03 2GG | Braçadeira de 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Braçadeira de 16−63 mm

Encontra a oferta completa de elementos de fixação da Bosch em www.bosch-pt.com.

- Utilize exclusivamente elementos de fixação recomendados pela Bosch para a sua ferramenta elétrica. A utilização de elementos de fixação não permitidos pode danificar a ferramenta elétrica e causar ferimentos.

Para elementos de fixação de plástico utilize o elemento de contacto estreito (23) (ver figura E).

Para elementos de fixação de aço utilize o elemento de contacto padrão (17) (ver figura F). Empurre o anel magnético (24) lateralmente sobre a ponta do elemento de contacto e deixe-o engatar.

Coloque um elemento de fixação com a abertura do prego prevista no elemento de contacto (23) ou anel magnético (24).

- Coloque sempre apenas um único elemento de fixação. Vários elementos sobrepostos podem causar ferimentos ou danos.

- Ao colocar o elemento de fixação, mantenha sempre as mãos na lateral relativamente ao bocal. Direcione sempre o bocal de forma a que fique afastado de si ou de outras pessoas. Não pressione o elemento de contacto para dentro. Mantenha os dedos afastados do disparador. Um disparo inadvertido pode fazer com que um prego seja libertado provocando ferimentos ou danos na ferramenta elétrica.

Pressione o elemento de contacto sobre a base com o elemento de fixação colocado. Ative o processo de fixação como habitualmente.

##

Ajuste a profundidade de imersão com o interruptor do batente de profundidade (20) de modo a que o valor correto para a distância da cabeça do prego hNHS seja alcançado.

Prego demasiado profundo: pressione o interruptor do batente de profundidade (20) para a direita.
Se os pregos continuarem a estar muito profundamente inseridos, utilize pregos mais compridos.

Prego não suficientemente profundo: pressione o interruptor do batente de profundidade (20) para a esquerda.
Se os pregos continuarem a não estar suficientemente inseridos, utilize pregos mais curtos.

##

Elimine os bloqueios se a indicação de estado (2) acender a vermelho ou a laranja ou se os pregos já não forem inseridos corretamente.

- Retire a bateria (10). Esvazie o carregador (12) e retire-o. Retire o elemento de contacto (17).
- Verifique o carregador (12) e elimine a sujidade, restos e corpos estranhos.
- Verifique o elemento de contacto (17) e elimine os pregos, fragmentos do prego, resíduos ou corpos estranhos com o pino de rutura (21). Assegure-se de que não danifica o elemento de contacto ao fazê-lo.
- Volte a inserir de forma seguida o elemento de contacto (17), o carregador (12) e a bateria (10).
- Pressione a tecla (15) no cursor do carregador (14) e empurre-o até engatar na direção da abertura do carregador.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Pressione a tecla Reset (4) durante 5 s, até que a indicação de estado (2) comece a piscar.
- Pressione o elemento de contacto (17) contra um bloco de madeira ou algo semelhante e acione o disparador (6). Desta forma, o motor pode colocar o punção na posição correta.
- Se tiver sido determinado outro erro, a ferramenta elétrica não regressa ao modo normal e o erro aparece na indicação de estado (2).

##

O pé (13) facilita o alinhamento vertical da ferramenta elétrica na base plana.

Para trabalhos em base plana pode desmontar o pé (13). Para isso, retire-o, empurrando para trás, do carregador (12).

##

Com o gancho para pendurar (25) é possível fixar a ferramenta elétrica desligada a um dispositivo de suporte adequado.

Aparafuse o gancho para pendurar (25) com o parafuso fornecido à carcaça da ferramenta elétrica (ver figura G).

- Verifique se o gancho para pendurar (25) apresenta possíveis danos ou deformações.
  Não utilize o gancho para pendurar (25) se este estiver danificado, deformado ou já não estiver bem fixado na ferramenta elétrica.
- Pendure a ferramenta elétrica com o gancho para pendurar (25) a um dispositivo de suporte estável.
  Para evitar danos ou ferimentos, o dispositivo de suporte não pode ser aplicado sobre carreiros nem nos raios de ação imediatos.

O gancho para pendurar destina-se exclusivamente a pendurar a ferramenta elétrica, incluindo os acessórios montados.

- Nunca utilize o gancho para pendurar com equipamento de proteção contra queda.

##

Desligue a ferramenta elétrica para a transportar, especialmente se usar escadotes ou no caso de se movimentar numa postura corporal não habitual.

Bloqueie o disparador com o interruptor de desbloqueio (5). Transporte a ferramenta elétrica no ambiente de trabalho apenas pelo punho (7) e com o disparador (6) não acionado.