# Datos técnicos

Clavadora accionada por acumulador |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Sistema de disparo |  | Disparo individual con secuencia de seguridad | Disparo individual con secuencia de seguridad
Máx. frecuencia de disparo (con acumulador ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Elemento de sujeción
Modelo |  | Clavo | Clavo
Longitud | mm | 13−38 | 13−40
Diámetro de vástago | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Capacidad del cargador | Clavos | 22 | 22
Medidas sin acumulador (longitud × ancho × altura) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Peso con acumuladorA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Peso sin acumulador | kg | 4,1 | 4,1
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Baterías compatibles |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterías recomendadas para plena potencia |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  según el acumulador utilizado

B)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.