# Érintkezőelem levétele/cseréje (lásd: C ábra)

Az érintkezőelemet tisztításhoz és cseréhez le lehet venni.

GNB 18V‑38: Csak a standard érintkezőelemet (17) használja.

GNB 18V‑40: Az alkalmazástól függően használja a megfelelő érintkezőelemet:

- A standard érintkezőelem (17) szegek behelyezésére és (a mágneses gyűrűvel (24) kombinálva) acél rögzítőelemek felhelyezésére alkalmas.
- A keskeny érintkezőelem (23) műanyag rögzítőelemek felhelyezésére alkalmas.

Vegye ki az akkut (10). Ürítse ki a tárat (12), és vegye le.

Húzza az érintkezőelem reteszelésfeloldó gombját (16), majd húzza ki az érintkezőelemet (17)/(23) az elektromos kéziszerszámból.

A megtisztított vagy új érintkezőelemet (17)/(23) tolja be reteszelésig az elektromos kéziszerszámba.