# Interfaţă pentru utilizator

Interfaţa pentru utilizator permite:

- pentru pornirea/oprirea sculei electrice
- indicarea stării de încărcare a sculei electrice
- pentru indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului
- pentru resetare

## Prin indicatoarele de stare

Culoare indicator de stare (2) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Verde | Scula electrică este pregătită pentru utilizare. | –
Galben | Protecţia la supraîncălzire: Motorul sau sistemul electronic este prea cald. | Lasă scula electrică să se răcească. Dacă motorul şi sistemul electronic se încadrează în intervalul temperaturii de funcţionare, scula electrică revine automat la funcţionarea normală.
Albastru | Protecţia la frig: Scula electrică este prea rece. | Lasă scula electrică să se stabilizeze într-un mediu cald. Dacă motorul şi sistemul electronic se încadrează în intervalul temperaturii de funcţionare, scula electrică revine automat la funcţionarea normală.
Roşu | Blocaj detectat: Poansonul percutor nu poate reveni în poziţia corectă. | Remediază blocajul vezi Remedierea blocajelor/Resetarea.
Portocaliu | Motorul este blocat: Poansonul percutor nu poate fi adus în poziţia corectă. | Remediază blocajul vezi Remedierea blocajelor/Resetarea.
Cyan | Protecţie la supracurent: Motorul consumă prea mult curent. | Verifică dacă scula electrică este blocată sau dacă este foarte murdară şi îndepărtează depunerile de murdărie vezi Remedierea blocajelor/Resetarea. Dacă eroarea persistă, contactează un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.
Magenta (timp de 3 secunde, apoi verde) | Este recomandată efectuarea întreţinerii: rată de eroare prea mare (de exemplu, cuie îndoite sau adâncime de pătrundere insuficientă) | Contactează un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.
Alb | Eroare la sistemul electronic sau la senzor | Scula electrică a fost comutată în starea de blocare şi nu poate fi utilizată. Contactează un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

Indicator al nivelului de încărcare a acumulatorului (3) | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori cu iluminare de culoare verde | 80–100%
Aprindere continuă de 4 ori cu iluminare de culoare verde | 60–80%
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 40–60%
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 20–40%
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5–20%
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0–5%