# 접촉 요소 제거/교체하기(그림 C 참조)

접촉 요소는 청소 또는 교체를 위해 제거할 수 있습니다.

GNB 18V‑38: 표준 접촉 요소 (17) 만 사용하십시오.

GNB 18V‑40: 사용 용도에 따라 적합한 접촉 요소를 사용하십시오.

- 표준 접촉 요소 (17) 는 못을 타정하고 (자석 링 (24) 과 함께 사용하는 경우) 철재로 만든 고정 요소를 부착하는 용도로 사용됩니다.
- 좁은 접촉 요소 (23) 는 플라스틱 고정 요소를 부착하는 용도로 사용됩니다.

배터리 (10) 를 분리하십시오. 매거진 (12) 을 비운 후 분리하십시오.

접촉 요소의 잠금 해제 버튼 (16) 을 당긴 후 접촉 요소 (17) 또는 (23) 를 전동공구로부터 당겨 빼내십시오.

청소한 접촉 요소와 새 접촉 요소 (17) 또는 (23) 가 맞물려 잠길 때까지 전동공구 안으로 밀어 넣으십시오.