# Техобслуживание и очистка

- Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.

Если электроинструмент без использовался более 2 лет, то рекомендуется выполнить сервисное обслуживание в авторизованной мастерской электроинструментов фирмы Bosch.

Реализацию продукции разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на неё атмосферных осадков и воздействие источников повышенных температур (резкого перепада температур), в том числе солнечных лучей.

Продавец (изготовитель) обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о продукции, обеспечивающую возможность её правильного выбора. Информация о продукции в обязательном порядке должна содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

Если приобретаемая потребителем продукция была в употреблении или в ней устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

В процессе реализации продукции должны выполняться следующие требования безопасности:

- Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим её работы;
- Образцы продукции в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые самостоятельные действия покупателей с изделиями, приводящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;
- Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификатов или деклараций о соответствии;
- Запрещается реализация продукции при отсутствии (утрате) её идентификационных признаков, с истёкшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

## Устранение неисправностей

Проблема | Причина | Способ устранения
--- | --- | ---
Электроинструмент не срабатывает. | Аккумулятор не установлен или полностью разряжен | Вставьте заряженный аккумулятор.
Температура аккумулятора и/или электроинструмента вне диапазона рабочей температуры | Обеспечьте рабочую температуру аккумулятора и электроинструмента.
Электроинструмент не включен | Включите электроинструмент выключателем (1) на пользовательском интерфейсе.
Забивание не происходит | ≤ 2 гвоздей в магазине (12) | Зарядите магазин (12).
Спусковой механизм (6) заблокирован | Нажмите выключатель блокировки (5) влево, чтобы разблокировать спусковой механизм (6).
Не соблюдена правильная последовательность работы | Соблюдайте правильную последовательность работы: Поднимите контактный элемент (17) от поверхности базового материала. Отпустите спусковой механизм (6). Прижмите контактный элемент к базовому материалу под прямым углом. Нажимайте на спусковой механизм в течение 2 с после прижима контактного элемента.
Гвоздь не забивается на нужную глубину. | Электроинструмент слишком холодный | Обеспечьте рабочую температуру электроинструмента.
Неправильно отрегулирован ограничитель глубины | Нажмите переключатель ограничителя глубины (20) влево.
Слишком длинный гвоздь | Используйте гвозди меньшей длины. Используйте анкерные крепления подходящей рабочей (эффективной) длины hef.
Базовый материал слишком твердый | В противном случае используйте альтернативные способы крепления, например, дюбели.
Гвоздь забивается слишком глубоко. | Неправильно отрегулирован ограничитель глубины | Нажмите переключатель ограничителя глубины (20) вправо.
Слишком короткий гвоздь | Используйте гвозди большей длины. Используйте анкерные крепления подходящей рабочей (эффективной) длины hef.
Базовый материал слишком мягкий | В противном случае используйте альтернативные способы крепления, например, дюбели.
Гвоздь деформируется или ломается. | Электроинструмент установлен на базовый материал не под прямым углом | Установите электроинструмент на базовый материал под прямым углом. В случае ровного базового материала используйте опорную стойку (13) для выравнивания.
Слишком длинный гвоздь | Используйте гвозди меньшей длины. Используйте анкерные крепления подходящей рабочей (эффективной) длины hef.
Базовый материал слишком твердый | В случае бетона с наличием твердых включений попробуйте установить крепление в другом месте. В противном случае используйте альтернативные способы крепления, например, дюбели.
Гвоздь не держится в стали. | Стальное основание слишком тонкое | В противном случае используйте альтернативные способы крепления, например, шурупы.
Гвоздь выходит не из контактного элемента или контактный элемент остается в прижатом положении. | Заклинивание внутри контактного элемента (например, вследствие посторонних предметов или грязи) | Устраните заклинивание см. Устранение заклиниваний/сброс.
Слишком высокая частота сбоев | Базовый материал слишком твердый | В противном случае используйте альтернативные способы крепления, например, дюбели.
Боек изношен | Отремонтируйте электроинструмент в авторизованной мастерской электроинструментов фирмы Bosch.
Гвозди не подаются в магазин. | Магазин загрязнен | Очистите магазин (12), например, с помощью кисти.