# Uruchamianie

##

Aby włączyć elektronarzędzie, nacisnąć przycisk włącznika/wyłącznika (1) na interfejsie użytkownika i przytrzymać go tak długo, aż interfejs użytkownika zostanie podświetlony.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy ponownie nacisnąć przycisk włącznika/wyłącznika (1).

Gdy elektronarzędzie nie jest używane, wyłącza się automatycznie po upływie 30 min.

##

Przed załadowaniem gwoździ do elektronarzędzia lub przed przystąpieniem do osadzenia gwoździa, należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do użycia.

Podłoże musi być równe i wolne od zanieczyszczeń.

Aby sprawdzić twardość podłoża, należy użyć gwoździa jako punktaka. Należy go wbić silnym uderzeniem młotka w materiał. Sprawdzić rezultat:

- Końcówka gwoździa jest stępiona: Podłoże jest zbyt twarde i nie nadaje się do użycia, gwóźdź mógłby odbić się od powierzchni.
- Materiał pęka lub odpryskuje: Podłoże jest zbyt kruche i nie nadaje się do użycia. Odpryski mogą trafić użytkownika lub inne osoby, albo gwóźdź mógłby całkowicie przebić podłoże.
- Po uderzeniu młotkiem gwóźdź zagłębia się w podłożu: Podłoże jest zbyt miękkie i nie nadaje się do użycia, gwóźdź mógłby całkowicie przebić podłoże.
- Gwóźdź pozostawia małe wgłębienie w podłożu: Podłoże nadaje się do osadzenia gwoździa.

##

- Włączyć elektronarzędzie.
- Przesunąć przełącznik odblokowujący (5) w lewo, aby odblokować wyzwalacz (6) (zob. rys. D).
- Należy zwrócić uwagę na to, aby mocno trzymać rękojeść (7) elektronarzędzia.
- Docisnąć element kontaktowy (17) do podłoża aż do oporu.
  Przy wciśniętym elemencie kontaktowym oświetlenie robocze (19) włączy się, zapewniając dobrą widoczność miejsca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.
- Następnie należy krótko nacisnąć wyzwalacz (6) i od razu go zwolnić. Gwóźdź zostanie wbity w podłoże.
- Wskazówka: Wyzwalacz (6) należy nacisnąć w ciągu 2 s od wciśnięcia elementu kontaktowego (17). W przeciwnym razie elektronarzędzie zostanie zabezpieczone i cykl wbijania trzeba będzie rozpocząć od nowa.
- Aby wykonać kolejny cykl wbijania, należy całkowicie odsunąć elektronarzędzie od podłoża i mocno przyłożyć je w kolejnym wybranym miejscu.
- Podczas przerw w pracy i po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć wyzwalacz (6), przesuwając przełącznik odblokowujący (5) w prawo (zob. rys. D).

Wskazówka: Zabezpieczenie zapobiega wyzwoleniu strzału, gdy element kontaktowy (17) nie został całkowicie wciśnięty lub gdy wyzwalacz (6) nie został zwolniony pomiędzy cyklami wbijania.