# 제품 사양

충전 네일러 |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18 | 18
트리거 시스템 |  | 발사 방지 기능이 적용된 단발 모드 | 발사 방지 기능이 적용된 단발 모드
최대 타정 빈도(4 Ah 이상 배터리 포함) | s−1 | 2 | 2
패스너
타입 |  | 못 | 못
길이 | mm | 13−38 | 13−40
섕크 직경 | mm | 2.7−3 | 2.7−3
기본 매거진 수용량 | 못 | 22 | 22
배터리 미포함 치수(길이 × 폭 × 높이) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
중량(배터리 포함)A) | kg | 4.4−5.4 | 4.4−5.4
중량(배터리 미포함) | kg | 4.1 | 4.1
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 | 0 … +35
작동 시 허용되는 주변 온도B) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50 | –20 … +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  사용하는 배터리에 따라 상이

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.