# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın. Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

İşe başlamadan önce her seferinde güvenlik ve tetikleme düzeneklerinin işlevinin sorunsuz olmasını ve tüm vidaların ve somunların yerlerine sabit oturmasını sağlayın.
Arızalı ya da yanlış çalışan elektrikli el aletini enerji beslemesinden hemen ayırın ve yetkili bir Bosch müşteri servisi ile iletişime geçin.

Elektrikli el aletinde usulüne aykırı manipülasyonlar yapmayın. Elektrikli el aletinin hiçbir parçasını sökmeyin veya bloke etmeyin. "Acil tamiratları" uygun olmayan araçlarla gerçekleştirmeyin.

Elektrikli el aletindeki tüm zayıflıkları ve hasarları önleyin, örn.:

- Çakma ya da oyma,
- Üretici tarafından izin verilen tadilat önlemleri,
- Düşürün ya da zemin üzerinde itin,
- Kırıcı-delici olarak kullanım,
- Her türlü güç etkisi.

Uzun süreli iş molalarında ve iş bitiminde elektrikli el aletini kapatın, aküyü çıkarın ve mümkünse magazini boşaltın.

##

Sabitlemeler için, sabitlenecek malzemeler için üreticinin şartnamelerine ve esnafın inşaat planlarına uyun.

İş parçanızın altında ya da arkasında hiçbir şey bulunmamasını sağlayın. Arkasında biri varsa duvarlara, çatılara ya da zeminlere çivi yerleştirmeyin. Çiviler alt tabakaya girebilir ve birini yaralayabilir.

Çiviler her zaman alt tabakaya dikey olarak çakılmalıdır.

Daha önce yerleştirilmiş bir çivinin üzerine çivi yerleştirmeyin. Bu sırada çivinin şekli değişebilir, çiviler sıkışabilir ya da elektrikli el aleti kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir.

Çivilerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Güvenli sabitleme için, çiviler çok yüksek ya da çok alçak olmamalı veya bükülmemelidir.

GNB 18V‑40: Sabitleme elemanlarını yerleştirirken, çivilerin doğru çakılıp çakılmadığını da kontrol edin.

Beton, başarısız çakma işlemleri nedeniyle hasar görürse, kabul edilen kurallara göre onarılmalıdır.

Aşağıdaki bilgiler için lütfen
http://www.bosch-pt.com adresindeki Bosch çivileri dokümantasyonuna bakın:

- Çivi başı mesafesi hNHS
- Etkili ankraj uzunluğu hef
- Beton elemanın minimum kalınlığı h
- İki çivi arasındaki minimum mesafe smin
- Minimum kenar mesafesi cmin
- Önerilen yükler

##

Plastik veya çelikten yapılmış bireysel sabitleme elemanlarını zemine tutturmak için elektrikli el aletini kullanabilirsiniz.

Sabitleme elemanları için örnekler:

| Sipariş numarası | Açıklama
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Boru kelepçesi 16 mm
1 600 A03 2G7 | Boru kelepçesi 20 mm
1 600 A03 2G8 | Boru kelepçesi 25 mm
1 600 A03 2G9 | Boru kelepçesi 32 mm
1 600 A03 2GA | Boru kelepçesi 40 mm
| 1 600 A03 2GB | 8 kablo için kablo braketi (tek taraflı)
| 1 600 A03 2GC | 16 kablo için kablo braketi (çift taraflı)
| 1 600 A03 2GD | 20 kablo için kablo tutucu
1 600 A03 2GE | 40 kablo için kablo tutucu
| 1 600 A03 2GF | Kablo bağı tutucusu
| 1 600 A03 2GG | Kablo bağı 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Kablo bağı 16−63 mm

Bosch sabitleme elemanlarının tamamını www.bosch-pt.com adresinde bulabilirsiniz.

- Sadece Bosch tarafından elektrikli el aletiniz için önerilen sabitleme elemanlarını kullanın. İzin verilmeyen sabitleme elemanlarının kullanılması elektrikli el aletine zarar verebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Plastik sabitleme elemanları için dar kontak elemanını (23) kullanın (bkz. resim E).

Çelik sabitleme elemanları için standart kontak elemanını (17) kullanın (bkz. resim F). Manyetik halkayı (24), kontak elemanının ucu üzerinde yana doğru kaydırın ve yerine oturmasını sağlayın.

Kontak elemanının (23) veya manyetik halkanın (24) üzerine, öngörülen çivi geçişine sahip bir sabitleme elemanı yerleştirin.

- Daima yalnızca tek bir sabitleme elemanı yerleştirin. Birden fazla elemanının üst üste yerleştirilmesi yaralanmalara veya hasara yol açabilir.

- Sabitleme elemanını yerleştirirken ellerinizi daima çıkış ağzının yanlarında tutun. Çıkış ağzını daima kendinizden veya diğer insanlardan uzağa doğrultun. Kontak elemanını içeriye doğru bastırmayın. Parmaklarınızı tetikten uzak tutun. Beklenmedik bir tetikleme, çivinin yerinden çıkmasına neden olabilir, bu da yaralanmaya veya elektrikli el aletinin hasar görmesine neden olabilir.

Kontak elemanını, sabitleme elemanı yerinde olacak şekilde yüzeye bastırın. Çakma işlemini her zamanki gibi tetikleyin.

##

Çivi başı mesafesi hNHS için doğru değer elde edilecek şekilde derinlik mesnedi şalteri (20) ile çakma derinliğini ayarlayın.

Çivi çok derin: Derinlik mesnedi şalterini (20) sağa doğru bastırın.
Çiviler çok derine çakılmaya devam ederse, daha uzun çiviler kullanın.

Çivi yeterince derin değil: Derinlik mesnedi şalterini (20) sola doğru bastırın.
Çiviler hâlâ yeterince derine çakılmıyorsa, daha kısa çiviler kullanın.

##

Durum göstergesi (2) kırmızı veya turuncu yandığında veya çiviler artık düzgün çakılmadığında sıkışmaları giderin.

- Aküyü (10) çıkarın. Magazini (12) boşaltın ve çıkarın. Kontak elemanını (17) çıkarın.
- Magazini (12) kontrol edin ve kirden, kalıntılardan ve yabancı cisimlerden arındırın.
- Kontak elemanını (17) kontrol edin ve çivileri, çivi kıymıklarını, kalıntıları veya yabancı cisimleri delme pimi (21) ile çıkarın. Bu esnada kontak elemanına zarar vermemeye dikkat edin.
- Kontak elemanını (17), magazini (12) ve aküyü (10) yeniden birbiri ardına değiştirin.
- Magazin sürgüsü (14) üzerindeki tuşa (15) basın ve yerine oturana kadar magazin açıklığına doğru itin.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- Sıfırlama tuşuna (4) 5 sn süreyle basın ve durum göstergesinin (2) yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.
- Kontak elemanını (17) tahta veya benzeri bir bloğa bastırın ve tetiğe (6) basın. Bu, motorun darbe damgasını doğru konuma getirmesini sağlar.
- Başka bir hata tespit edilirse, elektrikli el aleti normal çalışmaya geri dönmez, ancak durum göstergesinde (2) başka bir hata görüntülenir.

##

Destek ayağı (13), elektrikli el aletinin düz bir alt tabakada dikey olarak hizalanmasını kolaylaştırır.

Düz olmayan alt tabakalarda çalışmak için destek ayağını (13) sökebilirsiniz. Bunun için, destek ayağını magazinden (12) geriye doğru itin.

##

Askı kancası (25) ile kapalı elektrikli el aletini uygun bir asma tertibatına sabitleyebilirsiniz.

Askı kancasını (25) birlikte teslim edilen vida ile elektrikli el aletinin gövdesine vidalayın (bkz. resim G).

- Askı kancasını (25) muhtemel hasarlar veya deformasyon bakımından kontrol edin.
  Askı kancasını (25) hasarlanmışsa, deforme olmuşsa ya da elektrikli el aletine sabit bir şekilde bağlı değilse kullanmayın.
- Elektrikli el aletini askı kancasıyla (25) sabit bir askı tertibatına asın.
  Hasarları ya da yaralanmaları önlemek için askı tertibatı yay yollarının üstüne ya da doğrudan çalışma alanlarına takılamaz.

Askı kancası monte edilmiş aksesuarlar dahil sadece elektrikli el aletinin asılması için tasarlanmıştır.

- Düşmeyi önleme ekipmanı olarak asla askı kancası kullanmayın.

##

Taşımak için, özellikle merdiven kullanıyorsanız ya da alışılmışın dışındaki bir vücut duruşuyla hareket ederken elektrikli el aletini kapatın.

Tetiği kilit açma şalteri (5) ile kilitleyin. Elektrikli el aletini çalışma yerine sadece tutamaktan (7) tutarak taşıyın ve tetiği (6) tetikleyin.