# Bezpečnostní upozornění k hřebíkovačce

- Vždy počítejte s tím, že nářadí obsahuje hřebíky. Neopatrné zacházení s hřebíkovačkou může způsobit nečekané nastřelení hřebíku a následné zranění.

- Nářadím nemiřte na sebe ani na osoby v okolí. Nečekané spuštění způsobí vystřelení hřebíku a následné zranění.

- Nářadí nespouštějte, dokud není pevně přiloženo k obrobku. Pokud nářadí není v kontaktu s obrobkem, může dojít k odražení hřebíku směrem od zamýšleného cíle.

- Pokud dojde k zaseknutí hřebíku v nářadí, odpojte nářadí od přívodu energie. Při vyjímání zaseknutého hřebíku by mohlo dojít k náhodnému spuštění hřebíkovačky připojené k napájení.

- Při vyjímání zaseknutého hřebíku si počínejte opatrně. Mechanismus může být pod tlakem a při pokusu o odstranění záseku může dojít k prudkému uvolnění hřebíku.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro GNB 18V‑38:

- Tuto hřebíkovačku nepoužívejte k připevňování elektrických kabelů. Není určena na připevňování elektrických kabelů a mohla by poškodit jejich izolaci a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Dodatečný bezpečnostní pokyn GNB 18V‑40:

- Při připevňování elektrických kabelů se ujistěte, že nejsou pod proudem. Hřebíkovačku držte pouze za izolované úchopové plochy. Používejte pouze hřebíky určené pro připevňování elektrických kabelů. Zkontrolujte, že hřebíky nepoškodily izolaci elektrických kabelů. Poškození izolace elektrických kabelů hřebíkem může vést k úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru.

- Hřebíkovačku odpojte od napájení při vkládání či vyjímání hřebíků, provádění úpravy či výměně příslušenství.Pokud je hřebíkovačka připojená k napájení, může se neúmyslně spustit, což může vést k zranění.

- Při manipulaci s hřebíky buďte opatrní, zejména při jejich vkládání a vyjímání. Hřebíky mají ostré hroty, které můžou způsobit zranění.

- Když s hřebíkovačkou nepracujete nebo ji přesouváte z jedné pracovní pozici na druhou, držte prsty mimo spoušť.Nečekané stisknutí spouště způsobí vystřelení hřebíku, které může vést k zranění.

- Provádíte-li operaci, při které se může hřebík dostat do kontaktu se skrytou elektroinstalací, držte hřebíkovačku za izolované uchopovací plochy. Při kontaktu hřebíku se živým vodičem může nechráněnými kovovými částmi hřebíkovačky vést elektrický proud a způsobit úraz obsluhy.

- Hřebíkovačku během používání držte pevně.Nekontrolovaný zpětný ráz hřebíkovačky může způsobit neúmyslnou aktivaci, která může vést ke zranění.

- Všechny části těla (ruce, nohy apod.) udržujte mimo směr nastřelování. Hřebík může proniknout obrobkem i případným předmětem za ním, což může vést k zranění.

- Při používání hřebíkovačky držte všechny části těla (ruce, nohy apod.) mimo oblast, kde hřebík vniká do obrobku. Hřebík se může vychýlit a vystřelit z obrobku, což by mohlo vést ke zranění.

- Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skrytých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní dodavatelskou společnost. Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a zásahu elektrickým proudem. Poškození vedení plynu může vést k výbuchu. Pronik‌nutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.

- Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybouchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

- Neupravujte a neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.

- Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

Při používání elektrického nářadí noste chrániče sluchu a ochranné brýle.

- Elektrické nářadí a hřebíky nepoužívejte na velmi měkkých materiálech (např. dřevo, lehké stavební materiály). Hřebíky mohou proniknout podkladem a způsobit poranění.

- Elektrické nářadí a hřebíky nepoužívejte na velmi tvrdých materiálech (např. vysokopevnostní ocel, velmi tvrdý přírodní kámen) a dále na betonu s vysokou pevností v tlaku, resp. se zrnitostí kameniva s vysokou pevností v tlaku. Když je materiál příliš tvrdý, hřebík může odskočit, prasknout a vystoupit a zasáhnout vás nebo jiné osoby a způsobit poranění.

- Elektrické nářadí nikdy nedržte v ostrém úhlu vůči podkladu. Elektrické nářadí musí být kolmo k podkladu. Na podkladu se nesmí nacházet žádné nečistoty.

- Nedeaktivujte nebo neodstraňujte kontaktní prvek. Kontaktní prvek slouží jako bezpečnostní mechanismus, aby se snížilo riziko neúmyslného spuštění. Deaktivace této součásti může způsobit neúmyslné spuštění.

- Elektrické nářadí používejte pouze tehdy, když kontaktní prvek řádně funguje. Když je kontaktní prvek vadný, může se elektrické nářadí nečekaně spustit.

- Vždy nejprve naplňte hřebíky do zásobníku elektrického nářadí, než nasadíte akumulátor. Sníží se tím riziko, že omylem nastřelíte hřebík a poraníte sebe nebo jiné osoby.

- Nikdy nenastřelujte hřebíky v blízkosti hořlavých materiálů. U některých druhů hřebíků může během nastřelování u kontaktního prvku docházet k jiskření.

- Hřebík nikdy nenastřelujte na jiný hřebík. Mohlo by to způsobit, že se hřebík vychýlí nebo že elektrické nářadí zareaguje nečekaným způsobem.