# Пълнене/изпразване на пълнителя (вж. фиг. B)

- Внимавайте при боравене с пирони, особено при зареждане и изкарване. Пироните имат остри върхове, които могат да доведат до персонално нараняване.

- Използвайте само пирони, които са препоръчани от Bosch за Вашия електроинструмент. Използването на неразрешени пирони може да повреди електроинструмента и да причини наранявания.

Дръжте електроинструмента по време на всякакви дейности по пълнителя така, че изходният отвор (18) да не е насочен нито към Вашето тяло, нито към други хора.

Избиране на пирони според целта на употреба:

Обозначение | Каталожен номер | Подходящо за | Дължина (mm) | Диаметър (mm) | Материал | Цвят на лентата с пирони
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Тяло | Глава
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Бетон | 16 | 2,7 (гладък) | 6,25 | Въглеродна стомана, галванично поцинкована | син
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (рифелован)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Стомана | 13 | 3 (стъпенчат) | черен
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Бетон | 40 | 2,7 (гладък) | 6,25 | Въглеродна стомана, галванично поцинкована | син

Пълнене на пълнителя:

- Почиствайте при нужда избутвача на пълнителя (14) и пълнителя (12), напр. с четка.
- Натиснете бутона (15) върху избутвача на пълнителя (14) и го избутайте до фиксиране в посока на отвора на пълнителя.
- Избутайте подходяща лента с пирони (22) в отвора на пълнителя. Стандартният пълнител може да се напълни с максимум 2 ленти с пирони, разширеният пълнител (принадлежност) – с 4.
- Натиснете бутона (15) върху избутвача на пълнителя (14) и го избутайте до упор напред.

Указание: Ако в пълнителя (12) има само още 2 пирона, контактният елемент (17) вече не може да се натиска и не може да се задейства процес на забиване. Напълнете пълнителя.

Изпразване на пълнителя:

- Натиснете бутона (15) върху избутвача на пълнителя (14) и го избутайте до фиксиране в посока на отвора на пълнителя.
- Завъртете пълнителя така, че лентата с пирони (22) да може да се плъзне от отвора на пълнителя.