# Data teknis

Pistol paku berdaya baterai |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Sistem pemicu |  | Berurutan tunggal | Berurutan tunggal
Frekuensi penembakan maks. (dengan baterai ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Pengencang
Tipe |  | Paku | Paku
Panjang | mm | 13−38 | 13−40
Diameter batang | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapasitas magasin standar | Paku | 22 | 22
Dimensi tanpa baterai (panjang × lebar × tinggi) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Berat dengan bateraiA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Berat tanpa baterai | kg | 4,1 | 4,1
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Suhu lingkungan yang diizinkan selama pengoperasianB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Suhu lingkungan yang diizinkan selama penyimpanan | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  tergantung pada baterai yang digunakan

B)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.