# البيانات الفنية

أداة دسر المسامير العاملة ببطارية |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
نظام الإطلاق |  | وضع الإطلاق المفرد مع خاصية التأمين اللاحق | وضع الإطلاق المفرد مع خاصية التأمين اللاحق
تردد الكبس الأقصى (مع المركم ≥ 4 أمبير ساعة) | ث−1 | 2 | 2
أداة دسر
النوع |  | المسمار | المسمار
الطول | مم | 13−38 | 13−40
قطر الساق | مم | 2,7−3 | 2,7−3
سعة الخزانة القياسية | المسامير | 22 | 22
الأبعاد دون مركم (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 405 × 138 × 309‏ | 405 × 138 × 309‏
الوزن مع المركمA) | كجم | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
الوزن دون المركم | كجم | 4,1 | 4,1
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏ | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلB) | °م | −5 … +50‏ | −5 … +50‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التخزين | °م | −20 … +50‏ | −20 … +50‏
المراكم المتوافقة |  | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | ProCORE18V…‎ ‏≥ 4 أمبير ساعة | ProCORE18V…‎ ‏≥ 4 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎GAL 36…‎ | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎GAL 36…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.