# Retrait/remplacement de l’élément de contact (voir figure C)

L’élément de contact peut être retiré pour être nettoyé ou remplacé.

GNB 18V‑38 : N’utilisez que l’élément de contact standard (17).

GNB 18V‑40 : Choisissez l’élément de contact adapté aux besoins de l’application :

- L’élément de contact standard (17) est conçu pour la pose de clous et pour la pose d’éléments de fixation en acier (en combinaison avec la bague magnétique (24)).
- L’élément de contact étroit (23) est conçu pour la pose d’éléments de fixation en plastique.

Retirez la batterie (10). Videz le chargeur (12) et retirez-le.

Tirez vers l’extérieur le bouton de déverrouillage (16) de l’élément de contact et dégagez l’élément de contact (17) ou (23) de l’outil électroportatif.

Introduisez l’élément de contact (17) ou (23) neuf ou nettoyé dans l’outil électroportatif jusqu’à son enclenchement.